# Komponente sa slike

Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.

(1) | Prekidač za uključivanje/isključivanje
(2) | Blokada uključivanja prekidača za uključivanje/isključivanje
(3) | Taster za izbor dubine reza
(4) | Prekrivka za kuku za vešanje
(5) | Dodatna drška
(6) | Taster za blokadu vretena
(7) | Radno svetlo
(8) | Osnovna ploča
(9) | Skala ugla iskošenja
(10) | Stezna poluga za izbor ugla iskošenja
(11) | Leptir zavrtanj za paralelni graničnik (napred)
(12) | Oznaka za rezanje 45°
(13) | Oznaka za rezanje 0°
(14) | Poluga za podešavanje klateće zaštitne haube
(15) | Klateća zaštitna hauba
(16) | Leptir zavrtanj za biranje ugla iskošenja
(17) | Zaštitna hauba
(18) | Izbacivač piljevine
(19) | AkumulatorA)
(20) | Leptir zavrtanj za paralelni graničnik (pozadi)
(21) | Skala za dubinu rezanja
(22) | Korisnički interfejs
(23) | Ručka (izolirana površina za držanje)
(24) | Taster za otključavanje akumulatoraA)
(25) | Vreteno testere
(26) | Prihvatna prirubnica
(27) | List kružne testereA)
(28) | Zatezna prirubnica
(29) | Zatezni zavrtanj sa podloškom
(30) | Šestougaoni ključ
(31) | Kuka za vešanjeA)
(32) | Kutija za prašinu/piljevinuA)
(33) | Usisno crevoA)
(34) | Žleb za sisteme šina za vođenje kompanije Bosch i Mafell
(35) | Žleb za sisteme šina za vođenje kompanije Festool i Makita
(36) | Vodeća šinaA)
(37) | Par stegaA)
(38) | Paralelni graničnik
(39) | Oznaka skale za ugao iskošenja
(40) | Zavrtanja za podešavanje oznake skale za ugao iskošenja
(41) | Bela oznaka na skali za dubinu rezanja za rezanje sa vodećom šinom
(42) | Crvena oznaka na skali za dubinu rezanja za rezanje bez vodeće šine
(43) | Prikaz uključivanja/isključivanja funkcije Stop Control (korisnički interfejs)
(44) | Taster za uključivanje/isključivanje funkcije Stop Control (korisnički interfejs)
(45) | Prikaz statusa električnog alata (korisnički interfejs)
(46) | Taster za izbor broja obrtaja (korisnički interfejs)
(47) | Prikaz stepena broja obrtaja/režima (korisnički interfejs)
(48) | Prikaz temperature (korisnički interfejs)
(49) | Prikaz statusa napunjenosti akumulatora (korisnički interfejs)
(50) | Prikaz ECO režima (korisnički interfejs)

A)

  Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.