# Tehnički podaci

Ručna kružna testera |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Nominalni napon | V | 18
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 5000
Maksimalna dubina rezanja
Pri uglu iskošenja od 0° | mm | 57
Pri uglu iskošenja od 45° | mm | 42
Blokada vretena |  | ●
Dimenzije osnovne ploče | mm | 164 x 305
Prečnik lista testere | mm | 165
Maks. debljina osnovnog lista | mm | 1,8
Min. debljina osnovnog lista | mm | 0,9
Prihvatni otvor | mm | 20
TežinaB) | kg | 4,7
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 5.5Ah.

B)

  zavisno od upotrebljenog akumulatora

C)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.