# 投入使用

##

- 请确保握住手柄时可以开启/关闭开关。

使用电动工具时先操纵开机锁 (2)，接着按压起停开关 (1) 并按住。

关闭电动工具时，请松开起停开关 (1)。

提示：基于安全的顾虑，起停开关 (1) 无法被锁定。所以操作机器时必须持续地按住开关。

##

轻按或将电源开关(1)按到底时，灯(7)会亮起，在照明状态不佳的环境中可以借此照亮操作位置。

##

内置防外滑制动器可在关闭电动工具后缩短锯片的空转时间。

##

用户界面(22)用于预选转速、激活安全功能Stop Control以及电动工具的状态显示。

##

激活Stop Control功能后，一旦结束切割（即一旦锯片离开工件），电动工具会自动停止，即使还按住起停开关(1)。Stop Control功能默认关闭。如需开启该功能，按压用户界面(22)上的按键(44)。

注意：以低转速或低进给速度切割时或材料厚度较小时可能不触发该功能。

##

当电动工具突然回弹时（比如切割边卡住），将以电子方式中断电机供电。同时，工作灯(7)闪白光，状态指示灯(45)闪红光。

如需再次使用，请将起停开关(1)置于已关闭的位置，然后重新接通电动工具。

##

当电动工具以节能的ECO模式运行时，充电电池的使用时间最多可延长10%。

当ECO模式激活时，转速等级/模式显示(47)中出现符号E。另外ECO模式指示灯(50)亮起。

##

已预设3个转速等级和ECO模式。

下表显示转速等级及其转速。

转速等级 | 转速[转/分钟]
--- | ---
1 | 2500
2 | 3750
3 | 5000
ECO | 3000A)

A)

  ± 25 %

利用转速预选键(46)也可以在运行过程中预选所需的转速。

##

充电电池电量显示（用户界面） (49) | 含义/原因 | 解决方案
--- | --- | ---
绿色 | 充电电池已充电 | –
黄色 | 充电电池的电量几乎耗尽 | 尽快更换充电电池或为其充电
红色 | 充电电池的电量用尽了 | 更换充电电池或为其充电

温度显示(48) | 含义/原因 | 解决方案
--- | --- | ---
黄色 | 已达到临界温度（电机、电子系统、充电电池） | 让电动工具空转、冷却
红色 | 电动工具过热并关闭 | 让电动工具冷却

电动工具状态显示(45) | 含义/原因 | 解决方案
--- | --- | ---
绿色 | 状态正常 | –
黄色 | 已达到临界温度或充电电池的电量几乎耗尽 | 让电动工具空转、冷却或尽快更换充电电池或为其充电
红色 | 电动工具过热或充电电池电量耗尽 | 让电动工具冷却或更换充电电池或为其充电
以红光闪烁 | 回弹断开功能已触发 | 关闭电动工具并再次接通，必要时取出充电电池并再次装入。