# Montaža/zamena lista kružne testere

- Pre svih radova na električnom alatu (npr. prilikom održavanja, promene alata itd.) izvadite akumulator. Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

- Prilikom montaže lista testere nosite zaštitne rukavice. Pri dodiru sa listom testere postoji opasnost od povrede.

- Nikako ne upotrebljavajte brusne kolutove kao nastavni alat.

- Upotrebljavajte samo listove testere, koji odgovaraju karakteristikama koje su navedene u ovom uputstvu za rad, kao i na električnom alatu, i koji su prekontrolisani prema EN 847‑1 i obeleženi na odgovarajući način.

##

Pregled preporučenih listova testere naći ćete na kraju ovoga uputstva.

##

Postavite električni alat radi promene alata najbolje na prednju stranu kućišta motora.

- Pritisnite taster za blokadu vretena (6) i držite ga pritisnutim.

- Aktivirajte taster za blokadu vretena (6) samo u stanju mirovanja vretena testere. Električni alat se može inače oštetiti.

- Odvrnite šestougaonim ključem (30) stezni zavrtanj (29) u smeru okretanja ➊.

- Zaokrenite klateću zaštitnu haubu (15) i držite je čvrsto.

- Skinite steznu prirubnicu (28) i list testere (27) sa vretena testere (25).

##

Postavite električni alat pri zameni alata najbolje na prednju stranu kućišta motora.

- Očistite list testere (27) i sve stezne delove koje treba montirati.

- Zaokrenite klateću zaštitnu haubu (15) i držite je čvrsto.

- Postavite list testere (27) na prihvatnu prirubnicu (26). Smer sečenja zuba (smer strelice na listu testere) i smer okretanja strelice na klatećoj zaštitnoj haubi (15) moraju da se podudaraju.

- Postavite steznu prirubnicu (28) i zavrnite stezni zavrtanj (29) u smeru okretanja ➋. Pazite na pravilan položaj ugradnje prihvatne prirubnice (26) i stezne prirubnice (28).

- Pritisnite taster za blokadu vretena (6) i držite ga pritisnutim.

- Pritegnite šestougaonim ključem (30) stezni zavrtanj (29) u smeru okretanja ➋. Zatezni momenat treba da iznosi 6–9 Nm, što odgovara konkretno ¼ obrta.