# Inserimento/sostituzione della lama circolare

- Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad es. per manutenzione, sostituzione dell’accessorio ecc.), prelevare la batteria. Qualora l’interruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi è rischio di lesioni.

- Durante il montaggio della lama, indossare guanti protettivi. Toccando la lama vi è il pericolo di incidenti.

- Non utilizzare in nessun caso mole abrasive come utensile accessorio.

- Utilizzare esclusivamente lame che corrispondano ai dati caratteristici indicati nelle presenti istruzioni d’uso e riportati sull’elettroutensile, omologate secondo la norma EN 847-1 e munite della rispettivo contrassegno.

##

Una panoramica dei tipi di lame consigliati è riportata all’ultima pagina delle presenti istruzioni.

##

Per eseguire la sostituzione degli utensili accessori, poggiare l’elettroutensile preferibilmente sul lato frontale della carcassa del motore.

- Premere il pulsante di bloccaggio dell’alberino (6) e tenerlo premuto.

- Premere il pulsante di bloccaggio dell’alberino (6) esclusivamente ad alberino della sega fermo. In caso contrario, l’elettroutensile potrebbe subire dei danni.

- Utilizzando la chiave a brugola (30) svitare la vite di bloccaggio (29) nel senso di rotazione ➊.

- Ribaltare la cuffia di protezione oscillante (15) all’indietro e tenerla ferma.

- Rimuovere la flangia di serraggio (28) e la lama (27) dall’alberino della sega (25).

##

Per eseguire la sostituzione degli utensili accessori, poggiare l’elettroutensile preferibilmente sul lato frontale della carcassa del motore.

- Pulire la lama (27) e tutti gli elementi di serraggio da montare.

- Ribaltare la cuffia di protezione oscillante (15) all’indietro e tenerla ferma.

- Applicare la lama (27) sulla flangia di montaggio (26).La direzione di taglio dei denti (direzione della freccia sulla lama) e la freccia del senso di rotazione sulla cuffia di protezione (15) dovranno coincidere.

- Applicare la flangia di serraggio (28) e avvitare la vite di serraggio (29) nel senso di rotazione ➋. Prestare attenzione alla corretta posizione di montaggio della flangia di montaggio (26) e della flangia di serraggio (28).

- Premere il pulsante di bloccaggio dell’alberino (6) e tenerlo premuto.

- Utilizzando la chiave a brugola (30), fissare la vite di serraggio (29) nel senso di rotazione ➋. La coppia di serraggio dovrà essere di 6–9 Nm, corrispondenti al serraggio manuale più ¼ di giro.