# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

(1) | Interrupteur Marche/Arrêt
(2) | Verrouillage d’enclenchement de l’interrupteur Marche/Arrêt
(3) | Touche de présélection de profondeur de coupe
(4) | Cache pour étrier de suspension
(5) | Poignée auxiliaire
(6) | Bouton de blocage de broche
(7) | LED d’éclairage
(8) | Plaque de base
(9) | Échelle graduée d’angles d’inclinaison
(10) | Levier de serrage pour présélection de l’angle d’inclinaison
(11) | Vis papillon de la butée parallèle (avant)
(12) | Marquage de coupe 45°
(13) | Marquage de coupe 0°
(14) | Levier de réglage du capot de protection pendulaire
(15) | Capot de protection pendulaire
(16) | Vis papillon pour présélection de l’angle d’inclinaison
(17) | Capot de protection
(18) | Éjecteur de copeaux
(19) | BatterieA)
(20) | Vis papillon de la butée parallèle (arrière)
(21) | Échelle graduée de profondeurs de coupe
(22) | Interface utilisateur
(23) | Poignée (surface de prise en main isolée)
(24) | Bouton de déverrouillage de la batterieA)
(25) | Broche d’entraînement
(26) | Flasque d’entraînement
(27) | Lame de scie circulaireA)
(28) | Flasque de serrage
(29) | Vis de serrage avec rondelle
(30) | Clé à six pans creux
(31) | Crochet de suspensionA)
(32) | Bac collecteur de poussières/de copeauxA)
(33) | Flexible d’aspirationA)
(34) | Rainure pour systèmes de rails de guidage Bosch et Mafell
(35) | Rainure pour systèmes de rails de guidage Festool et Makita
(36) | Rail de guidageA)
(37) | Paire de serre-jointsA)
(38) | Butée parallèle
(39) | Marqueur d’angles d’inclinaison sur l’échelle graduée
(40) | Vis pour ajustage du marqueur d’angles d’inclinaison
(41) | Marqueur blanc sur l’échelle de profondeurs de coupe pour coupes avec rail de guidage
(42) | Marqueur rouge sur l’échelle de profondeurs de coupe pour coupes sans rail de guidage
(43) | Indicateur fonction Stop Control activée/désactivée (interface utilisateur)
(44) | Touche d’activation/désactivation de la fonction Stop Control (interface utilisateur)
(45) | Indicateur d’état de l’outil électroportatif (interface utilisateur)
(46) | Touche de présélection de vitesse (interface utilisateur)
(47) | Indicateur Vitesse/Mode (interface utilisateur)
(48) | Indicateur de température (interface utilisateur)
(49) | Indicateur d’état de charge de la batterie (interface utilisateur)
(50) | Indicateur Mode ECO (interface utilisateur)

A)

  Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez l’ensemble des accessoires dans notre gamme d’accessoires.