# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1) | Прекинувач за вклучување/исклучување
(2) | Блокада при вклучување на прекинувачот за вклучување/исклучување
(3) | Копче за претходен избор на длабочината на резот
(4) | Капак за куките за закачување
(5) | Дополнителна рачка
(6) | Копче за блокирање на вретеното
(7) | Работно светло
(8) | Основна плоча
(9) | Скала на закосени агли
(10) | Затезен лост за претходно бирање на аголот на косо сечење
(11) | Пеперутка-завртка за паралелниот граничник (напред)
(12) | Ознака на резот 45°
(13) | Ознака на резот 0°
(14) | Лост за подесување на осцилаторен заштитен капак
(15) | Осцилаторен заштитен капак
(16) | Пеперутка-завртка за претходно избирање на аголот на косо сечење
(17) | Заштитен капак
(18) | Исфрлувач на струготини
(19) | БатеријаA)
(20) | Пеперутка-завртка за паралелниот граничник (назад)
(21) | Скала за подесување на длабочината на сечење
(22) | Кориснички интерфејс
(23) | Рачка (изолирана површина на рачката)
(24) | Копче за отклучување на батеријаA)
(25) | Вретено на пилата
(26) | Приклучна прирабница
(27) | Сечило за кружна пилаA)
(28) | Стезна прирабница
(29) | Затезна завртка со подлошка
(30) | Клуч со внатрешна шестаголна глава
(31) | Куки за закачувањеA)
(32) | Кутија за прав/струготиниA)
(33) | Црево за издувни гасовиA)
(34) | Жлеб за системот со шина водилка од Bosch и Mafell
(35) | Жлеб за системот со шина водилка од Festool и Makita
(36) | Шина-водилкаA)
(37) | Пар стегиA)
(38) | Паралелен граничник
(39) | Ознака на скалата за аголот на косо сечење
(40) | Завртка за приспособување на ознаката на скалата за аголот на косо сечење
(41) | Бела ознака на скалата за длабочина на сечење за сечење со шина-водилка
(42) | Црвена ознака на скалата за длабочина на сечење за сечење без шина-водилка
(43) | Приказ за вклучување/исклучување на контрола за запирање (кориснички интерфејс)
(44) | Копче за вклучување/исклучување на контрола на запирање (кориснички интерфејс)
(45) | Приказ за статусот на електричниот алат (кориснички интерфејс)
(46) | Копче за претходно избирање на бројот на вртежи (кориснички интерфејс)
(47) | Приказ за степенот на вртежи/режимот (кориснички интерфејс)
(48) | Приказ за температура (Кориснички интерфејс)
(49) | Приказ за наполнетост на батеријата (кориснички интерфејс)
(50) | Приказ за ЕКО-режим (кориснички интерфејс)

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.