# Montáž/výmena pílového kotúča

- Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na elektrickom náradí (napr. údržba, výmena nástroja atď.) vyberte z elektrického náradia akumulátor. V prípade neúmyselného stlačenia zapínača/vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Pri montáži pílového listu používajte ochranné pracovné rukavice. Pri kontakte s pílovým kotúčom hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- V žiadnom prípade nepoužívajte ako pracovný nástroj brúsne kotúče.

- Používajte len také pílové kotúče, ktorých charakteristika zodpovedá údajom uvedeným v tomto návode na používanie a na elektrickom náradí a ktoré sú testované podľa normy EN 847‑1 a primerane označené.

##

Prehľad odporúčaných pílových listov nájdete na konci tohto Návodu na používanie.

##

Pri výmene pracovného nástroja položte najlepšie ručné elektrické náradie na čelnú stranu telesa motora.

- Stlačte aretačné tlačidlo vretena (6) a podržte ho stlačené.

- Aretačné tlačidlo vretena (6) aktivujte len pri zastavenom vretene píly. Inak sa môže elektrické náradie poškodiť.

- Inbusovým kľúčom (30) vyskrutkujte upínaciu skrutku (29) v smere otáčania ➊.

- Otočte výkyvný ochranný kryt (15) naspäť a podržte ho.

- Odoberte upínaciu prírubu (28) a pílový kotúč (27) z vretena píly (25).

##

Pri výmene pracovného nástroja položte najlepšie ručné elektrické náradie na čelnú stranu telesa motora.

- Vyčistite pílový kotúč (27) a všetky upevňovacie časti, ktoré treba namontovať.

- Otočte výkyvný ochranný kryt (15) naspäť a podržte ho.

- Nasaďte pílový kotúč (27) na upínaciu prírubu (26). Smer rezania zubov (smer šípky na pílovom kotúči) a šípka pre smer otáčania na ochrannom kryte (15) sa musia zhodovať.

- Nasaďte upínaciu prírubu (28) a zaskrutkujte upínaciu skrutku (29) v smere otáčania ➋. Dbajte na správnu montážnu polohu unášacej príruby (26) a upínacej príruby (28).

- Stlačte aretačné tlačidlo vretena (6) a podržte ho stlačené.

- Kľúčom na skrutky s vnútorným šesťhranom (30) utiahnite upínaciu skrutku (29) v smere otáčania ➋. Uťahovací moment má byť 6 – 9 Nm, čo zodpovedá dotiahnutiu rukou plus ¼ otáčky.