# 技術性數據

手提圓鋸機 |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 FC1 0..‎
額定電壓 | V | 18
額定空載轉速A) | min-1 | 5000
最大鋸切深度
斜鋸角為 0° 時 | mm | 57
斜鋸角為 45° 時 | mm | 42
主軸鎖 |  | ●
底座尺寸 | mm | 164 x 305
鋸片直徑 | mm | 165
鋸片主體的最大厚度 | mm | 1.8
鋸片主體的最小厚度 | mm | 0.9
接頭孔徑 | mm | 20
重量B) | kg | 4.7
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | -20 ... +50
建議使用的充電電池 |  | GBA 18V... ≥ 2.0 Ah ProCORE18V... ≥ 4.0 Ah
建議使用的充電器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 5.5Ah 時測得。

B)

  視所使用的充電蓄電池而定

C)

  溫度 <0 °C 時，性能受限

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。