# Isætning/skift af rundsavklinge

- Tag akkuen ud af el-værktøjet, før du udfører arbejde på det (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift, etc.). Utilsigtet aktivering af tænd/sluk-knappen er forbundet med kvæstelsesfare.

- Brug beskyttelseshandsker, når savklingen monteres. Berøring med savklingen er forbundet med kvæstelsesfare.

- Brug aldrig slibeskiver som indsatsværktøj.

- Brug kun savklinger, der svarer til de tekniske data, der er angivet i denne vejledning og på elværktøjets typeskilt, og som er kontrolleret og mærket tilsvarende iht. EN 847‑1.

##

Du finder en oversigt over anbefalede savklinger i slutningen af denne vejledning.

##

Ved skift af værktøj anbefales det at lægge el-værktøjet på forsiden af motorhuset.

- Tryk på spindelåseknappen (6), og hold den inde.

- Aktivér kun spindellåseknappen (6), når savspindlen står stille. Ellers kan el‑værktøjet blive beskadiget.

- Skru med unbrakonøglen (30) spændeskruen (29) ud i drejeretning ➊.

- Sving pendulbeskyttelsesskærmen (15) tilbage, og hold den fast.

- Tag spændeflangen (28) og savklingen (27) af savspindlen (25).

##

Ved skift af værktøj anbefales det at lægge el-værktøjet på forsiden af motorhuset.

- Rengør savklingen (27) og alle spændedele, der skal monteres.

- Sving pendulbeskyttelsesskærmen (15) tilbage, og hold den fast.

- Sæt savklingen (27) på holdeflangen (26). Tændernes skæreretning (pilenes retning på savklingen) og retningspilen på pendulbeskyttelsesskærmen (15) skal stemme overens.

- Sæt spændeflangen (28) på, og skru spændeskruen (29) fast i drejeretningen ➋. Sørg for, at holdeflange (26) og spændeflange (28)monteres korrekt.

- Tryk på spindelåseknappen (6), og hold den inde.

- Spænd med unbrakonøglen (30) spændeskruen (29) fast i drejeretningen ➋. Tilspændingsmomentet skal være 6-9 Nm, hvilket svarer til håndfast plus ¼ omdrejning.