# Saeketta paigaldamine/vahetamine

- Võtke aku enne kõiki töid elektrilise tööriista juures (ny hooldus, tööriistavahetus jms) elektrilisest tööriistast välja. Sisse-/väljalüliti juhusliku rakendamise korral on vigastumisoht.

- Saeketta paigaldamisel kandke kaitsekindaid. Saekettaga kokkupuutel võite end vigastada.

- Ärge kunagi kasutage lihvkettaid vahetatava tööriistana.

- Kasutage üksnes käes‌olevas kasutusjuhendis esitatud ja elektrilisele tööriistale märgitud andmetele vastavaid saekettaid, mida on vastavalt standardile EN 847-1 testitud ja asjaomaselt tähistatud.

##

Ülevaate soovitatud saeketastest leiate selle kasutusjuhendi lõpust.

##

Tööriista vahetamiseks on kõige parem toetada elektriline tööriist mootori korpuse lauppinnale.

- Vajutage spindli lukustusnuppu (6) ja hoidke seda surutult.

- Vajutage spindli lukustusnuppu (6) ainult seisva saespindli korral. Vastasel korral võite kahjustada elektrilist tööriista.

- Keerake sisekuuskantvõtmega (30) kinnituskruvi (29) pööramissuunas ➊ välja.

- Lükake pendel-kaitsekate (15) tagasi ja hoidke seda kinni.

- Võtke kinnitusäärik (28) ja saeketas (27) saespindlilt (25) maha.

##

Tööriista vahetamiseks on kõige parem toetada elektriline tööriist mootori korpuse lauppinnale.

- Puhastage saeketas (27) ja kõik paigaldatavad kinnitusdetailid.

- Lükake pendel-kaitsekate (15) tagasi ja hoidke seda kinni.

- Asetage saeketas (27) tugiäärikule (26). Hammaste lõikesuund (noole suund saekettal) ja pöörlemissuuna nool kaitsekattel (15) peavad ühtima.

- Pange kinnitusäärik (28) peale ja keerake kinnituskruvi (29) pööramissuunas ➋ sisse. Jälgige tugiääriku (26) ja kinnitusääriku (28) õiget paigaldusasendit.

- Vajutage spindli lukustusnuppu (6) ja hoidke seda surutult.

- Pingutage sisekuuskantvõtmega (30) kinnituskruvi (29) pööramissuunas ➋. Pingutusmoment peab olema 6–9 Nm, see vastab käega keeramisele, pluss ¼ pööret.