# Zāģa asmens iestiprināšana/nomaiņa

- Pirms jebkādu darbu veikšanas pie elektroinstrumenta (piem. apkope, instrumentu maiņa utt.) izņemiet akumulatoru no elektroinstrumenta. Ja nejauši nospiež ieslēdzēju/izslēdzēju, pastāv savainojumu risks.

- Zāģa asmens nomaiņas laikā uzvelciet aizsargcimdus. Pieskaroties zāģa asmeņiem, var gūt savainojumus.

- Nekādā gadījumā neizmantojiet slīpēšanas diskus kā darbinstrumentus.

- Lietojiet vienīgi zāģa asmeņus, kas atbilst šajā lietošanas pamācībā norādītajiem un šim elektroinstrumentam noteiktajiem parametriem, ir pārbaudīti atbilstoši standarta EN 847‑1 prasībām un attiecīgi marķēti.

##

Pārskats par ieteicamajiem zāģa asmeņiem ir sniegts šīs pamācības beigās.

##

Asmens nomaiņas laikā elektroinstrumentu ieteicams novietot tā, lai tas balstītos pret motora korpusu.

- Nospiediet darbvārpstas fiksēšanas taustiņu (6) un turiet to nospiestu.

- Nospiediet darbvārpstas fiksēšanas taustiņu (6) tikai laikā, kad slīpmašīnas darbvārpsta negriežas. Pretējā gadījumā elektroinstruments var tikt bojāts.

- Ar sešstūra stieņatslēgu (30) izskrūvējiet stiprinošo skrūvi (29), griežot to virzienā ➊.

- Paceliet un pārvietojiet atpakaļ kustīgo aizsargpārsegu (15) un noturiet to šādā stāvoklī.

- Noņemiet piespiedējpaplāksni (28) un zāģa asmeni (27) no zāģa darbvārpstas (25).

##

Asmens nomaiņas laikā elektroinstrumentu ieteicams novietot tā, lai tas balstītos pret motora korpusa pieres daļu.

- Notīriet zāģa asmeni (27) un visas tā iestiprināšanai izmantojamās daļas.

- Paceliet un pārvietojiet atpakaļ kustīgo aizsargpārsegu (15) un noturiet to šādā stāvoklī.

- Novietojiet zāģa asmeni (27) uz balstpaplāksnes (26). Zāģa asmens zobu vērsuma virzienam (ko norāda bulta uz asmens korpusa) jāsakrīt ar darbvārpstas griešanās virzienu, ko norāda bulta uz kustīgā aizsargpārsega (15).

- Novietojiet uz zāģa asmens piespiedējpaplāksni (28) un ieskrūvējiet piespiedējskrūvi ar paplāksni (29), griežot to virzienā ➋. Sekojiet, lai balstpaplāksne (26) un piespiedējpaplāksne (28) tiktu iestiprinātas pareizi.

- Nospiediet darbvārpstas fiksēšanas taustiņu (6) un turiet to nospiestu.

- Ar sešstūra stieņatslēgu (30) stingri ieskrūvējiet piespiedējskrūvi ar paplāksni (29), griežot to virzienā ➋. Skrūves pievilkšanas momentam jābūt 6–9 Nm, kas panākams, pieskrūvējot skrūvi ar pirkstiem un tad pagriežot vēl par ¼ apgrieziena uz priekšu.