# تركيب/استبدال نصل المنشار الدائري

- أخرج المركم من العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال على العدة الكهربائية (على سبيل المثال الصيانة، واستبدال العدد، وما شابه). هناك خطر إصابة بجروح في حالة الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

- ارتد قفازات واقية عند تركيب نصل المنشار. يؤدي ملامسة نصل المنشار إلی تشكل خطر الإصابة بجروح.

- لا تستخدم أقراص التجليخ كعدد شغل أبدا.

## أوروبا

- استخدم فقط أنصال المنشار التي توافق البيانات المذكورة في دليل الاستعمال هذا وعلى العدة الكهربائية، والتي تم اختبارها حسب المواصفة EN 847-1 والتي تم وضع علامة عليها تشير إلى ذلك.

## أسيا/أفريقيا/أمريكا اللاتينية

- استخدم فقط أنصال المنشار التي توافق البيانات المذكورة في دليل الاستعمال هذا وعلى العدة الكهربائية.

##

تجد في نهاية هذا الدليل عرضا عاما لأنصال المنشار الموصى بها.

##

يفضل وضع العدة الكهربائية علی الجهة الجبهية لهيكل المحرك من أجل استبدال العدد.

- اضغط على زر تثبيت محور الدوران (6) واحتفظ به مضغوطا.

- اضغط زر تثبيت محور الدوران (6) فقط عندما يكون محور دوران المنشار متوقفا عن الحركة. وإلا، فقد تتعرض العدة الكهربائية للضرر.

- باستخدام مفتاح سداسي الرأس المجوف (30) أدر لولب الشد (29) في اتجاه الدوران ➊ لفكه.

- حرك غطاء الوقاية المتأرجح (15) إلى الخلف وثبته.

- اخلع فلانشة الشد (28) ونصل المنشار (27) من بريمة المنشار (25).

##

يفضل وضع العدة الكهربائية علی مقدمة هيكل المحرك من أجل استبدال العدد.

- نظف شفرة المنشار (27) وجميع قطع الشد المطلوب تركيبها.

- اقلب غطاء الوقاية المتأرجح (15) إلی الخلف وامسك به بإحكام.

- قم بتركيب نصل المنشار (27) على فلانشة التثبيت (26). يجب أن يتطابق اتجاه قص الأسنان (اتجاه السهم علی شفرة المنشار) مع سهم اتجاه الدوران علی غطاء الوقاية المتأرجح (15).

- قم بتركيب فلانشة التثبيت (28) وقم بربط لولب الشد (29)في اتجاه الدوران ➋. احرص على وضع التثبيت الصحيح لفلانشة التثبيت (26) وفلانشة الشد (28).

- اضغط على زر تثبيت محور الدوران (6) واحتفظ به مضغوطا.

- باستخدام مفتاح سداسي الرأس المجوف (30) اربط لولب الشد (29) في اتجاه الدوران ➋. ينبغي أن يبلغ عزم الربط 6–9 نيوتن متر، وهذا يماثل إحكام الربط اليدوي بالإضافة إلى ¼ لفة.