# Sätt i/byta ut cirkelsågklinga

- Ta ut batteriet ur elverktyget innan alla arbeten på det (t.ex. underhåll, verktygsbyte, osv.). Om strömbrytaren oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

- Använd skyddshandskar vid montering av sågklingan. Om sågklingan berörs finns risk för personskada.

- Använd aldrig sliprondeller som tillsatsverktyg.

- Använd endast sågklingor som motsvarar de specifikationer som anges i instruktionsboken och som motsvarar specifikationerna i EN 847‑1 och som märkts i enlighet med detta.

##

En översikt över rekommenderade sågblad hittar du i slutet av denna bruksanvisning.

##

Lägg elverktyget på frontsidan av motorkåpan vid verktygsbyte.

- Tryck på spindellåsknappen (6) och håll den intryckt.

- Aktivera endast spindellåsknappen (6) när sågspindeln står stilla. I annat fall kan elverktyget skadas.

- Använd insexnyckeln (30) och skruva ut spännskruven (29) i vridriktningen ➊.

- Sväng tillbaka pendelskyddskåpan (15) och håll fast den.

- Ta av spännflänsen (28) och sågbladet (27) från sågspindeln (25).

##

Lägg elverktyget på frontsidan av motorkåpan vid verktygsbyte.

- Rengör sågbladet (27) och alla spänndelar som ska monteras.

- Sväng tillbaka pendelskyddskåpan (15) och håll fast den.

- Sätt sågbladet (27) på fästflänsen (26). Tändernas sågriktning (pilens riktning på sågbladet) och rotationsriktningspilen på pendelskyddskåpan (15) ska stämma överens.

- Sätt på spännflänsen (28) och skruva in spännskruven (29) i rotationsriktningen ➋. Se till att fästflänsen (26) och spännflänsen (28) är monterade i rätt position.

- Tryck på spindellåsknappen (6) och håll den intryckt.

- Använd insexnyckeln (30) för att dra åt spännskruven (29) i rotationsriktningen ➋. Åtdragningsmomentet ska vara 6–9 Nm, det, motsvarar åtdragning för hand plus ¼ varv.