# Teknik veriler

Daire testere |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Nominal gerilim | V | 18
Nominal boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 5000
Maks. kesme derinliği
0° gönye açısında | mm | 57
45° gönye açısında | mm | 42
Mil kilidi |  | ●
Taban levhası ölçüleri | mm | 164 x 305
Testere bıçağı çapı | mm | 165
Maks. bıçak kalınlığı | mm | 1,8
Min. bıçak kalınlığı | mm | 0,9
Bağlama deliği | mm | 20
AğırlıkB) | kg | 4,7
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C'de akü GBA 18V 5.5Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Kullanılan aküye bağlı

C)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.