# Montarea/Înlocuirea pânzei de ferăstrău circular

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreţinere, înlocuirea accesoriului, curăţare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.

- La montarea pânzei de ferăstrău, purtaţi mănuşi de protecţie. În cazul contactului cu pânza de ferăstrău, există pericolul de rănire.

- Nu folosiţi în niciun caz discuri de şlefuit ca dispozitive de lucru.

- Folosiţi numai pânze de ferăstrău care corespund specificaţiilor din prezentele instrucţiuni şi celor de pe scula electrică care au fost verificate şi marcate corespunzător, conform EN 847‑1.

##

La sfârşitul acestor instrucţiuni de utilizare este disponibilă o listă a pânzelor de ferăstrău recomandate.

##

Pentru înlocuirea accesoriilor, cel mai bine este să aşezaţi scula electrică pe latura frontală a carcasei motorului.

- Apăsaţi tasta de blocare a arborelui (6) şi menţineţi-o apăsată.

- Acţionaţi tasta de blocare a arborelui (6) numai atunci când arborele ferăstrăului se află în repaus. În caz contrar, scula electrică se poate deteriora.

- Cu ajutorul cheii imbus (30), deşurubaţi şurubul de fixare (29) în direcţia de rotaţie ➊.

- Basculaţi spre înapoi apărătoarea-disc (15) şi fixaţi-o în poziţie.

- Scoateţi flanşa de strângere (28) şi pânza de ferăstrău (27) de la arborele ferăstrăului (25).

##

Pentru înlocuirea accesoriilor, este recomandat să aşezaţi scula electrică pe latura frontală a carcasei motorului.

- Curăţaţi pânza de ferăstrău (27) şi toate componentele de fixare care urmează să fie montate.

- Basculaţi spre înapoi apărătoarea-disc (15) şi fixaţi-o în poziţie.

- Montaţi pânza de ferăstrău (27) pe flanşa de prindere (26). Direcţia de tăiere a dinţilor (direcţia săgeţii de pe pânza de ferăstrău) şi direcţia de rotaţie indicată de săgeata de pe apărătoarea-disc (15) trebuie să coincidă.

- Aşezaţi flanşa de strângere (28) şi înşurubaţi şurubul de fixare (29) în direcţia de rotaţie ➋. Asiguraţi-vă că respectaţi poziţia corectă de instalare a flanşei de prindere (26) şi flanşei de strângere (28).

- Apăsaţi tasta de blocare a arborelui (6) şi menţineţi-o apăsată.

- Înşurubaţi strâns cu cheie hexagonală (30) şurubul de fixare (29) rotindu-l în direcţia ➋. Cuplul de strângere trebuie să fie de 6–9 Nm, ceea ce corespunde unei strângeri manuale plus ¼ de rotaţie.