# Ilustrasi komponen

Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada gambar perkakas listrik pada halaman grafis.

(1) | Tombol on/off
(2) | Kunci pengaman untuk tombol on/off
(3) | Tombol untuk pemilihan awal kedalaman pemotongan
(4) | Penutup kait untuk menggantung
(5) | Gagang tambahan
(6) | Tombol pengunci poros
(7) | Lampu kerja
(8) | Pelat dasar
(9) | Skala sudut mitre
(10) | Tuas penjepit untuk penyetelan awal sudut mitre
(11) | Baut kupu-kupu untuk mistar sejajar (depan)
(12) | Tanda pemotongan 45°
(13) | Tanda pemotongan 0°
(14) | Tuas penyesuaian untuk kap pelindung yang dapat bergerak
(15) | Kap pelindung yang dapat digeser
(16) | Baut kupu-kupu pemilihan awal sudut mitre
(17) | Kap pelindung
(18) | Ejektor serbuk
(19) | BateraiA)
(20) | Baut kupu-kupu untuk mistar sejajar (belakang)
(21) | Skala kedalaman pemotongan
(22) | Antarmuka Pengguna
(23) | Gagang (permukaan genggam berisolator)
(24) | Tombol pelepas bateraiA)
(25) | Spindel gergaji
(26) | Flensa dudukan
(27) | Mata gergaji untuk mesin gergaji bundarA)
(28) | Flensa penjepit
(29) | Sekrup penjepit dengan cakram
(30) | Kunci L
(31) | Kait penggantungA)
(32) | Kantung debu/serbukA)
(33) | Slang pengisapA)
(34) | Mur untuk sistem rel pemandu dari Bosch dan Mafell
(35) | Mur untuk sistem rel pemandu dari Festool dan Makita
(36) | Rel pemanduA)
(37) | Sepasang klem sekrupA)
(38) | Mistar sejajar
(39) | Penanda skala sudut mitre
(40) | Sekrup untuk menyesuaikan penanda skala sudut mitre
(41) | Penanda skala warna putih pada skala kedalaman pemotongan untuk pemotongan dengan rel pemandu
(42) | Penanda skala warna merah pada skala kedalaman pemotongan untuk pemotongan tanpa rel pemandu
(43) | Indikator Stop Control On/Off (Antarmuka Pengguna)
(44) | Tombol On/Off Stop Control (Antarmuka Pengguna)
(45) | Indikator status perkakas listrik (Antarmuka Pengguna)
(46) | Tombol untuk pemilihan awal kecepatan putaran (Antarmuka Pengguna)
(47) | Indikator mode/tingkat kecepatan putaran (Antarmuka Pengguna)
(48) | Indikator suhu (Antarmuka Pengguna)
(49) | Indikator level pengisian daya baterai (Antarmuka Pengguna)
(50) | Indikator mode ECO (Antarmuka Pengguna)

A)

  Aksesori yang digambarkan atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesori yang ada dapat ditemukan dalam program aksesori kami.