# Tehniskie dati

Rokas ripzāģis |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Nominālais spriegums | V | 18
Nominālais apgriezienu skaits brīvgaitāA) | min-1 | 5000
Maks. zāģēšanas dziļums
ar 0° zāģēšanas leņķi | mm | 57
ar 45° zāģēšanas leņķi | mm | 42
Darbvārpstas fiksators |  | ●
Pamatplāksnes izmēri | mm | 164 x 305
Zāģa asmens diametrs | mm | 165
Maks. zāģa asmens pamatplāksnes biezums | mm | 1,8
Minim. zāģa asmens pamatplāksnes biezums | mm | 0,9
Stiprināšanas atvērums | mm | 20
SvarsB) | kg | 4,7
Ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāC) un uzglabāšanas laikā | °C | –20 ...+50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 18V 5.5Ah.

B)

  atkarībā no izmantotā akumulatora

C)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.