# Tekniska data

Handcirkelsåg |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Märkspänning | V | 18
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min | 5000
Max. sågdjup
vid geringsvinkel 0° | mm | 57
vid geringsvinkel 45° | mm | 42
Spindellåsning |  | ●
Mått fotplatta | mm | 164 x 305
Sågbladsdiameter | mm | 165
Max. stambladstjocklek | mm | 1,8
Min. stambladstjocklek | mm | 0,9
Fästhål | mm | 20
ViktB) | kg | 4,7
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 5.5Ah.

B)

  i relation till använt batteri

C)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.