# Techniniai duomenys

Rankinis diskinis pjūklas |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Nominalioji įtampa | V | 18
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min–1 | 5000
Maks. pjovimo gylis
kai įstrižo pjūvio kampas 0° | mm | 57
kai įstrižo pjūvio kampas 45° | mm | 42
Suklio fiksatorius |  | ●
Pagrindo plokštės matmenys | mm | 164 x 305
Pjūklo disko skersmuo | mm | 165
Maks. pjūklo disko korpuso storis | mm | 1,8
Min. pjūklo disko korpuso storis | mm | 0,9
Pjūklo disko kiaurymė | mm | 20
SvorisB) | kg | 4,7
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 18V 5.5Ah.

B)

  priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.