# 运行模式

##

- 请根据工件厚度调整切削深度。不可以让锯齿完全突出于工件之外。

通过切割深度预选键(3)可以调整切割深度。

如需减小切割深度，请将锯片拉离底板(8)，如要增大切割深度，请朝底板(8)按压锯片。在切割深度刻度(21)上调到所需的尺寸。

提示：使用切割深度刻度(21)上的用于带导轨切割的白色刻度标记(41)和用于不带导轨切割的红色刻度标记(42)。

##

最好将电动工具放在防护罩(17)的正面。

松开斜切角预选夹紧杆(10)和翼形螺栓(16)。将电锯移到侧面。在刻度(9)上调到所需的尺寸。再次拧紧调节杆(10)和翼形螺栓(16)。

如需将电锯重新置于原始位置，松开斜切角预选夹紧杆(10)和翼形螺栓(16)。将电锯置于0度位置，在不对电锯施加压力的情况下再次拧紧夹紧杆和翼形螺栓。

提示：斜切时，切削深度小于锯深刻度尺 (21) 上显示的数值。

##

0度切割标记(13)表示直角切割时锯片的位置。45度切割标记(12)表示45度切割时锯片的位置。

为了确保锯切尺寸准确，请按照插图所示将圆锯放到工件上。最好先进行试锯。