# بدء التشغيل

##

- تأكد أنه بإمكانك الضغط على زر التشغيل/الإيقاف دون ترك المقبض اليدوي.

لغرض تشغيل العدة الكهربائية، اضغط أولا على قفل التشغيل (2) واضغط بعدها على مفتاح التشغيل والإطفاء (1) واحتفظ به مضغوطا.

لغرض إيقاف العدة الكهربائية اترك مفتاح التشغيل والإيقاف (1).

ملحوظة لا يمكن تثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء (1) لأسباب متعلقة بالأمان، بل يجب أن يتم ضغطه طوال فترة التشغيل.

##

يضيء المصباح (7) عند الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء (1) بشكل جزئي أو كامل ويسمح بإضاءة مكان الشغل إن كانت ظروف الإضاءة غير ملائمة.

##

يعمل مكبح التوقف المركب على تقصير مدة الدوران اللاحق بعد إطفاء العدة الكهربائية.

##

تتلخص وظيفة واجهة المستخدم (22) الاختيار المسبق لعدد اللفات وتفعيل وظيفة الأمان Stop Control وكذلك بيان حالة العدة الكهربائية.

##

عندما تكون وظيفة Stop Control مفعلة تتوقف العدة الكهربائية أوتوماتيكيًا، بمجرد انتهاء القطع (أي بمجرد خروج شفرة المنشار من قطعة الشغل)، حتى عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء (1) مضغوطًا. تكون وظيفة Stop Control متوقفة في الوضع القياسي. لتشغيل الوظيفةاضغط على الزر (44) بواجهة المستخدم (22).

تنبيه: في حالة أعمال القطع التي تستلزم عدد لفات منخفض أو سرعة دفع منخفضة وأيضًا عندما تكون سمك الخامة قليل من المحتمل ألا تنطلق الوظيفة.

##

في حالة الصدمة الارتدادية للعدة الكهربائية، مثلا بسبب التعرض لإعاقة أثناء القطع، يتم قطع إمداد التيار عن المحرك إلكترونيًا. أثناء ذلك يومض ضوء العمل (7) باللون الأبيض، وبيان الحالة (45) باللون الأحمر.

لكي تقوم بإعادة تشغيل العدة الكهربائية ينبغي أن تثبت مفتاح التشغيل والإطفاء (1) في وضع الإيقاف، ثم قم بتشغيل العدة الكهربائية مجددًا.

##

في حالة تشغيل العدة الكهربائية في والوضع الاقتصادي ECO الموفر للطاقة يمكن إطالة زمن تشغيل المركم بنسبة 10 %.

في حالة تفعيل الوضع الاقتصادي ECO يظهر في مبين مستوى عدد اللفات/الوضع (47) الرمز E. علاوة على ذلك يضيء مبين الوضع الاقتصادي ECO (50).

##

هناك 3 مستويات لعدد اللفات ووضع اقتصادي ECO مضبوط بشكل مسبق.

يبين الجدول التالي مستويات عدد اللفات وعدد اللفات الخاص بكل مستوى.

مستوى عدد اللفات | عدد اللفات [دقيقة-1]
--- | ---
1 | 2500
2 | 3750
3 | 5000
ECO | 3000‏A)

A)

  ± 25 %

يمكنك عن طريق زر الاختيار المسبق لعدد اللفات (46) الاختيار المسبق لعدد اللفات اللازم أثناء التشغيل أيضًا.

##

مبين حالة شحن المركم (واجهة المستخدم) (49) | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | ---
أخضر | المركم مشحون | –
أصفر | شحنة المركم على وشك النفاد | قرب تغيير أو شحن المركم
أحمر | المركم فارغ | تغيير أو شحن المركم

مبين درجة الحرارة (48) | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | ---
أصفر | تم الوصول إلى المستوى الحرج لدرجة الحرارة (المحرك، المجموعة الإلكترونية، المركم) | قم بتشغيل العدة الكهربائية على وضع دوران اللاحمل واتركها حتى تبرد
أحمر | العدة الكهربائية ساخنة للغاية وتتوقف | دع العدة الكهربائية حتى تبرد

مبين حالة العدة الكهربائية (45) | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | ---
أخضر | الحالة على ما يرام | –
أصفر | تم الوصول إلى مستوى حرج لدرجة الحرارة أو شحنة المركم على وشك النفاد | قم بتشغيل العدة الكهربائية على وضع دوران اللاحمل، واتركها حتى تبرد أو قم بتبديل المركم أو شحنه
أحمر | العدة الكهربائية ساخنة للغاية أو المركم فارغ الشحنة | اترك العدة الكهربائية تبرد وقم بتغيير أو شحن المركم
يومض باللون الأحمر | انطلقت خاصية الإيقاف بسبب الصدمات الارتدادية | قم بتشغيل العدة الكهربائية وأطفئها مرة أخرى، وعند اللزوم أخرج المركم وأعد تركيبه.