# Cara penggunaan

##

- Pastikan bahwa Anda dapat mengoperasikan tombol untuk menghidupkan dan mematikan tanpa perlu melepaskan handle.

Untuk penggunaan perkakas listrik pertama kali, tekan switch pengaman (2) dan tekan serta tahan kemudian tombol on/off (1).

Untuk menonaktifkan perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (1).

Catatan: Demi alasan keselamatan, tombol on/off (1) tidak bisa dikunci, melainkan selama penggunaan perkakas, tombol harus selalu ditekan.

##

Lampu (7) akan menyala saat tombol on/off (1) ditekan singkat atau ditekan sepenuhnya dan dapat membantu menerangi area kerja saat kondisi cahaya minim.

##

Rem run out yang terintegrasi akan menghentikan mata gergaji yang masih berputar setelah perkakas listrik dimatikan.

##

Antarmuka pengguna (22) digunakan untuk pemilihan awal kecepatan putaran, mengaktifkan fungsi keamanan Stop Control, dan menampilkan status perkakas listrik.

##

Jika fungsi Stop Control diaktifkan, perkakas listrik berhenti secara otomatis begitu pemotongan selesai (yakni begitu mata gergaji meninggalkan benda kerja), bahkan jika sakelar on/off (1) masih ditekan. Fungsi Stop Control dinonaktifkan secara default. Untuk mengaktifkan fungsi tersebut, tekan tombol (44) pada Antarmuka Pengguna (22).

Perhatian: Fungsi ini mungkin tidak terpicu saat memotong dengan kecepatan rendah atau laju feed rendah atau saat material tipis.

##

Jika terjadi kickback secara tiba-tiba pada perkakas listrik, misalnya macet selama pemotongan, suplai daya listrik ke mesin akan berhenti secara elektronis. Lampu kerja (7) berkedip putih dan indikator status (45) berkedip merah.

Untuk menghidupkan kembali perkakas listrik, atur tombol on/off (1) ke posisi off, kemudian hidupkan kembali perkakas listrik.

##

Jika perkakas listrik dioperasikan dalam mode ECO hemat energi, masa pakai baterai dapat bertambah hingga 10%.

Jika mode Eco aktif, simbol E ditampilkan pada display mode/tingkat kecepatan putaran (47). Display mode ECO (50) juga menyala.

##

Terdapat 3 tingkat kecepatan putaran dan mode ECO yang telah diatur sebelumnya.

Tabel berikut menunjukkan tingkat kecepatan putaran dan kecepatan putaran terkait.

Tingkat kecepatan putaran | Kecepatan putaran [min-1]
--- | ---
1 | 2.500
2 | 3.750
3 | 5.000
ECO | 3.000A)

A)

  ± 25 %

Dengan tombol penyetelan awal kecepatan putaran (46), kecepatan putaran yang diperlukan juga dapat dipilih sebelumnya saat mengoperasikan perkakas listrik.

##

Indikator level pengisian daya baterai (Antarmuka Pengguna) (49) | Arti/penyebab | Solusi
--- | --- | ---
Hijau | Baterai telah terisi daya | –
Kuning | Baterai hampir kosong | Segera ganti atau isi daya baterai
Merah | Baterai habis | Ganti atau isi daya baterai

Display suhu (48) | Arti/penyebab | Solusi
--- | --- | ---
kuning | Suhu kritis tercapai (mesin, elektronik, baterai) | Operasikan perkakas listrik pada posisi idle dan biarkan mendingin
merah | Perkakas listrik terlalu panas dan mati | Biarkan perkakas listrik mendingin

Display status perkakas listrik (45) | Arti/penyebab | Solusi
--- | --- | ---
Hijau | Status OK | –
Kuning | Suhu kritis tercapai atau baterai hampir kosong | Operasikan perkakas listrik pada posisi idle dan biarkan mendingin atau segera ganti atau isi daya baterai
Merah | Perkakas listrik terlalu panas atau daya baterai habis | Biarkan perkakas listrik mendingin atau ganti dan isi daya baterai
Berkedip merah | Fitur kickback stop telah terpicu | Matikan dan hidupkan kembali perkakas listrik, jika perlu lepaskan baterai lalu pasang kembali.