# Uvedenie do prevádzky

##

- Zaistite, aby ste mohli ovládať vypínač bez toho, že by ste pustili rukoväť.

Aby ste elektrické náradie uviedli do prevádzky, aktivujte najprv blokovanie zapínania (2) a potom stlačte vypínač (1) a podržte ho stlačený.

Na vypnutie elektrického náradia uvoľnite vypínač (1).

Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov sa vypínač (1) nedá zaaretovať, ale musí zostať počas prevádzky stále stlačený.

##

Svietidlo (7) svieti pri mierne alebo úplne zatlačenom vypínači (1) a umožňuje osvetlenie pracovnej oblasti pri nevhodných svetelných podmienkach.

##

Integrovaná dobehová brzda skracuje dobeh pílového listu po vypnutí ručného elektrického náradia.

##

Používateľské rozhranie (22) slúži na predvoľbu otáčok, na aktivovanie bezpečnostnej funkcie Stop Control a tiež na zobrazenie stavu elektrického náradia.

##

Ak je aktivovaná funkcia Stop Control, elektrické náradie sa zastaví automaticky hneď po dokončení rezania (t. j. hneď ako pílový kotúč opustí obrobok), aj keď je vypínač (1) ešte stále stlačený. Funkcia Stop Control je štandardne vypnutá. Na zapnutie funkcie stlačte tlačidlo (44) na používateľskom rozhraní (22).

Pozor: Pri rezaniach s nízkymi otáčkami alebo pri nízkej rýchlosti posuvu a tiež pri malej hrúbke materiálu sa môže stať, že funkcia sa nespustí.

##

Pri náhlom ráze elektrického náradia, napr. zablokovanie v reze, sa prívod prúdu k motoru elektronicky preruší. Pritom bliká pracovné svetlo (7) nabielo a zobrazenie stavu (45) načerveno.

Ak chcete uviesť elektrické náradie znova do činnosti, prepnite vypínač (1) do vypnutej polohy a potom náradie znova zapnite.

##

Ak prevádzkujete elektrické náradie v režime ECO, ktorý šetrí energiu, môžete predĺžiť výdrž akumulátora až o 10 %.

Keď je režim ECO aktívny, indikácia stupňa otáčok/režimu (47) zobrazuje symbol E. Navyše svieti indikácia režimu ECO (50).

##

Prednastavené sú 3 stupne otáčok a režim ECO.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené stupne otáčok a príslušné otáčky.

Stupeň otáčok | Otáčky [min-1]
--- | ---
1 | 2 500
2 | 3 750
3 | 5 000
ECO | 3 000A)

A)

  ±25 %

Tlačidlom predvoľby otáčok (46) môžete aj počas prevádzky predvoliť potrebné otáčky.

##

Zobrazenie stavu nabitia akumulátora (používateľské rozhranie) (49) | Význam/príčina | Riešenie
--- | --- | ---
zelené | Akumulátor je nabitý | –
žlté | Akumulátor je takmer vybitý | Akumulátor čoskoro vymeňte, príp. nabite
červené | Akumulátor vybitý | Akumulátor vymeňte, príp. nabite

Indikácia teploty (48) | Význam/príčina | Riešenie
--- | --- | ---
žltá | Je dosiahnutá kritická teplota (motor, elektronika, akumulátor) | Elek‌trické náradie nechajte bežať na voľnobeh a vychladnúť
červená | Elektrické náradie je prehriate a vypne sa | Elektrické náradie nechajte vychladnúť

Zobrazenie stavu elektrického náradia (45) | Význam/príčina | Riešenie
--- | --- | ---
zelené | Stav OK | –
žlté | Je dosiahnutá kritická teplota alebo akumulátor je takmer vybitý | Elektrické náradie nechajte bežať na voľnobeh a nechajte ho vychladnúť alebo akumulátor bude potrebné čoskoro vymeniť, príp. nabiť
červené | Elektrické náradie je prehriate alebo akumulátor je vybitý | Elektrické náradie nechajte vychladnúť alebo akumulátor vymeňte, príp. nabite
červeno blikajúce | Vypnutie pri spätnom ráze sa aktivovalo | Elektrické náradie vypnite a znova zapnite, príp. vyberte akumulátor a znova ho vložte.