# انواع عملکرد

##

- عمق برش را نسبت به ضخامت قطعه‌کار تنظیم کنید. بایستی کمتر از ارتفاع یک دندانه کامل تیغه اره از زیر قطعه کار قابل رؤیت باشد.

با دکمه انتخاب عمق برش (3) می توان عمق بررش را تنظیم کرد.

برای ایجاد برش های با عمق کمتر، اره را از صفحه پایه(8) دور کنید، برای برش های با عمق بیشتر، اره را به سمت صفحه پایه(8) فشار دهید. اندازه مورد نظر را بر روی صفحه مدرج عمق برش(21) تنظیم کنید.

نکته: برای برش‌های با ریل راهنما از نشانگر مقیاس سفید (41) روی درجه بندی عمق برش (21) و برای برش‌های بدون ریل راهنما از نشانگر مقیاس قرمز (42) استفاده کنید.

##

بهتر است ابزار برقی را روی طرف پیشانی قاب محافظ (17) قرار دهید.

اهرم قفل کن انتخاب زاویه مورب و (10) پیچ خروسکی (16) را شل کنید. اره را به پهلو حرکت دهید. اندازه مورد نظر را روی صفحه مدرج (9) تنظیم کنید. اهرم تنظیم (10) و پیچ خروسکی (16) را دوباره محکم کنید.

برای بازگرداندن اره به موقعیت اولیه خود، اهرم قفل کن انتخاب زاویه مورب (10) و پیچ خروسکی (16) را شل کنید. اره را به موقعیت ‎0°‎ برگردانید و اهرم قفل کن و پیچ خروسکی را بدون فشار وارد کردن به اره محکم کنید.

نکته: برای براش‌های با زاویه فارسی، عمق برش کمتر از مقدار نشان داده شده روی درجه‌بندی عمق برش (21) است.

##

علامت برش 0° (13) وضعیت تیغه اره را در برش با زاویه ی عمودی نشان می دهد. علامت برش 45° (12) وضعیت تیغه اره را در برش با زاویه ی 45° نشان می دهد.

برای انجام یک برش دقیق طبق اندازه، اره را طبق تصویر بر روی قطعه کار قرار دهید. بهتر است یک برش آزمایشی انجام دهید.