# Indicações de trabalho

- Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma. Existe perigo de ferimentos no caso de acionamento acidental do interruptor de ligar/desligar.

A largura de corte varia consoante o disco de serra utilizado.

Proteger os discos de serra contra golpes e pancadas.

Conduza a ferramenta elétrica uniformemente e com avanço moderado no sentido de corte, para obter uma boa qualidade de corte. Um avanço muito forte reduz substancialmente a vida útil do disco de serra e pode danificar a ferramenta elétrica.

Trabalhe sempre com um avanço uniforme e assegure que a rotação da lâmina de serra permanece constante. Evite um aumento do avanço (p. ex. ao processar madeira úmida, madeira de construção tratada com pressão ou madeira de ramos) e a consequente redução da rotação para evitar um sobreaquecimento dos dentes da lâmina de serra.

A potência de serragem e a qualidade de corte dependem do estado e da forma dos dentes do disco de serra. Portanto só deverá utilizar discos de serra afiados e apropriados para o material a ser trabalhado.

Ao iniciar ou continuar um processo de serragem, centre a lâmina de serra na fenda de serragem e assegure que os dentes da serra não estão presos na peça. Assim evita um rechaço ou que a lâmina de serra se mova para fora da peça.

##

A seleção correta do disco de serra depende do tipo e da qualidade da madeira e se devem ser executados cortes longitudinais ou transversais.

Cortes longitudinais em aberto são produzidas aparas em formato espiral.

O pó de faia e carvalho são especialmente prejudiciais à saúde, por isso trabalhe com sistema de aspiração de pó.

##

A placa de base (8) tem um ranhura estreita integrada (34) que pode ser usada nas calhas guia mostradas na página de acessórios.

##

Com a ajuda da calha de guia (36) pode efetuar cortes lineares.

A tira de borracha na calha guia serve de proteção contra o arranque de aparas, que evita que a superfície lasque ao serrar derivados de madeira. Para isso, a lâmina de serra tem de encostar com os dentes diretamente na tira de borracha.

O lábio de borracha deve ser ajustado à serra circular utilizada antes do primeiro corte com a calha guia (36). Para fazer isso, coloque todo o comprimento da calha guia (36) sobre uma peça de trabalho. Defina uma profundidade de corte de aproximadamente 9 mm e um ângulo de meia-esquadria em ângulo reto. Ligue a serra circular e conduza-a uniformemente e com avanço moderado no sentido de corte.

A ranhura (34) é indicada para sistemas de calhas de guia da Bosch e da Mafell.

A ranhura (35) é indicada para sistemas de calhas de guia da Festool e da Makita.

##

O limitador paralelo (38) permite cortes exatos ao longo da aresta da peça ou cortar tirar iguais.

Empurre a barras guia do limitador paralelo (38) através das guias na placa de base (8). Monte os parafusos de orelhas (11) de ambos os lados como ilustrado na figura, mas ainda não aperte os parafusos de orelhas (11).

Ajuste a largura de corte desejada como valor de escala na respectiva marcação de corte (13) ou (12), . Aperte o parafuso de orelhas (11).

Nota: para aumentar a placa de base (8), monte o limitador paralelo (38) girado em 180° (ver figura N).

##

Para trabalhar peças maiores ou para cortar lados retos, é possível fixar uma tábua ou ripa, como limitador auxiliar, à peça a ser trabalhada e conduzir a serra circular com a placa de base ao longo do limitador auxiliar.

##

Com o gancho de suspensão (31) é possível pendurar a ferramenta elétrica p. ex. em uma escada. Abra o gancho de suspensão (31) para a posição desejada.

- Com a ferramenta elétrica pendurada garanta a proteção contra toque inadvertido no disco de serra. Há risco de lesões.

Volte a fechar o gancho de suspensão (31) se quiser trabalhar com a ferramenta elétrica.

##

Após uso intensivo ou prolongado da ferramenta elétrica, pode ser necessário ajustar a marcação de escala para o ângulo de meia-esquadria (39). Para isso, aperte ou desaperte o parafuso (40) até que o disco de serra fique em um ângulo 90° em relação à placa de base (8). Use o parafuso (40) para ajustar a marcação de escala (39) vermelha no ponto zero na escala (9).