# Поставяне/смяна на режещия диск

- Изваждайте от електроинструмента акумулаторната батерия преди всякакви дейности по електроинструмента (напр. поддръжка, смяна на инструмент и др.). Съществува опасност от нараняване при задействане на пусковия прекъсвач по невнимание.

- При монтирането на циркулярния диск работете с предпазни ръкавици. При допир до циркулярния диск съществува опасност да се нараните.

- В никакъв случай не използвайте абразивни дискове като работен инструмент.

- Използвайте само циркулярни дискове, които съответстват на посочените в това ръководство за експлоатация и върху електроинструмента данни и са изпитани по EN 847‑1 и обозначени по съответния начин.

##

Списък на препоръчваните режещи листове можете да намерите в края на това ръководство за експлоатация.

##

Най-добре е при смяна на циркулярния диск да поставите електроинструмента легнал на челната страна на електродвигателя.

- Натиснете и задръжте бутона за застопоряване на вала (6).

- Натискайте бутона за застопоряване на вала (6) само при напълно спрял вал. В противен случай електроинструментът може да бъде повреден.

- С шестостенния ключ (30) развийте застопоряващия винт (29) като въртите в посоката ➊.

- Завъртете назад и задръжте шарнирния предпазен кожух (15).

- Демонтирайте застопоряващия фланец (28) и циркулярния диск (27) от вала на електроинструмента (25).

##

Най-добре е при смяна на циркулярния диск да поставите електроинструмента легнал на челната страна на електродвигателя.

- Почистете циркулярния диск (27) и всички детайли, които ще монтирате.

- Завъртете назад и задръжте шарнирния предпазен кожух (15).

- Поставете циркулярния диск (27) на центроващия фланец (26). Посоката на рязане на зъбите (означена със стрелка на циркуляра) и стрелката за посоката на въртене на шарнирно окачения предпазен кожух (15) трябва да съвпадат.

- Поставете застопоряващия фланец (28) и навийте винта (29) като го въртите в посоката ➋. Внимавайте опорният фланец (26) и застопоряващият фланец (28) да са влезли правилно в позициите си.

- Натиснете и задръжте бутона за застопоряване на вала (6).

- С шестостенния ключ (30) затегнете застопоряващия винт (29) като го въртите в посоката ➋. Моментът на затягане трябва да е 6–9 Nm; това съответства прибл. на затягане на ръка плюс ¼ оборота.