# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

##

- از فعال کردن کلید قطع و وصل بدون رها کردن دسته مطمئن شوید.

جهت راه‌اندازی ابزار برقی، ابتدا قفل کلید (2) را فعال کنید و سپس کلید قطع و وصل (1) را فشرده نگهدارید.

برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل (1) را رها کنید.

نکته: بنا به دلایل ایمنی، کلید قطع و وصل (1) را نمی توان تثبیت و قفل کرد، بلکه آنرا باید در حین کار همواره در حالت فشرده نگهداشت.

##

چراغ (7) هنگام کم فشرده بودن کلید قطع و وصل (1) روشن می‍شود و محیط کار را در صورت عدم وجود شرایط مناسب نور، روشن می کند.

##

یک ترمز قطع کننده تدریجی، مدت زمان کارکرد و حرکت تیغه اره را پس از خاموش کردن ابزار برقی کاهش میدهد.

##

User Interface (22) برای انتخاب سرعت، فعال کردن عملکرد ایمنی Stop Control و همچنین نمایش وضعیت ابزار استفاده می شود.

##

هنگامی که عملکرد کنترل توقف فعال می شود، ابزار برقی به محض اتمام برش (یعنی به محض اینکه تیغه اره از قطعه کار خارج شود) به طور خودکار متوقف می شود، حتی اگر کلید روشن/خاموش (1) همچنان فشار داده شده باشد. عملکرد Stop Control به طور پیش فرض خاموش است. برای روشن کردن عملکرد، دکمه (44) روی رابط کاربری (22) را فشار دهید.

توجه: این عملکرد ممکن است هنگام برش در سرعت های پایین یا سرعت پیشروی کم یا برش مواد نازک فعال نشود.

##

در صورت پس زدن ناگهانی ابزار برقی به عقب برای مثال گیر کردن در محل برش، جریان برق موتور به طور الکترونیکی قطع می گردد. در این حالت چراغ کار (7) به رنگ سفید و نشانگر وضعیت (45) به رنگ قرمز چشمک می‌زند.

برای راه اندازی دوباره، کلید روشن/خاموش (1) را در حالت خاموش قرار داده و ابزار برقی را از نو روشن کنید.

##

استفاده از ابزار برقی در حالت ECO صرفه جویی در مصرف انرژی می تواند عمر باتری را تا 10 % افزایش دهد.

اگر حالت اقتصادی فعال باشد، در نشانگر درجه سرعت/حالت (47)علامت E نشان داده می‌شود. علاوه بر این نشانگر حالت اقتصادی نیز روشن می‌شود (50).

##

3 درجه سرعت و حالت ECO از پیش تنظیم شده است.

جدول زیر درجه های سرعت و سرعت های مربوطه را نشان می دهد.

درجه سرعت | سرعت [min-1]
--- | ---
1 | 2500
2 | 3750
3 | 5000
اقتصادی | 3000‏A)

A)

  ‎±25 %‎

با استفاده از دکمه پیش انتخاب سرعت (46) می توانید سرعت مورد نیاز را حتی در حین کار انتخاب کنید.

##

نشانگر وضعیت شارژ باتری ‏(User Interface)‏ (49) | معنی/دلیل | راه حل
--- | --- | ---
سبز | باتری شارژ شده است | –
زرد | باتری تقریباً خالی است | باتری را زود تعویض یا شارژ کنید
قرمز | باتری خالی است | باتری را تعویض یا شارژ کنید

نشانگر دما (48) | معنی/دلیل | راه حل
--- | --- | ---
زرد | وضعیت دما هشدار دهنده است (موتور، الکترونیک، باتری) | بگذارید ابزار برقی در حالت بدون بار کار کند و خنک شود.
قرمز | ابزار برقی زیاد داغ است و خاموش می‌شود | بگذارید ابزار برقی خنک شود

نشانگر وضعیت ابزار برقی (45) | معنی/دلیل | راه حل
--- | --- | ---
سبز | وضعیت OK | –
زرد | دما به وضعیت هشدار دهنده رسیده یا باتری قابل شارژ تقریباً خالی است | اجازه دهید ابزار برقی در حالت بدون بار کار کند و خنک شود یا باتری قابل شارژ را سریعاً تعویض یا شارژ کنید
قرمز | ابزار برقی بیش از حد داغ شده یا باتری قابل شارژ خالی است | بگذارید ابزار برقی خنک شود یا باتری قابل شارژ را تعویض یا شارژ کنید
قرمز چشمک زن | متوقف کننده ضربه زن فعال شده است | ابزار برقی را خاموش و مجدداً روشن کنید، در صورت لزوم، باتری را برداشته و دوباره نصب کنید.