# 作業注意事項

- 在電動工具上進行任何作業之前（例如維修，更換工具等等），請將機器中的電池取出。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

根據您所使用的鋸片，切口寬度各有差異。

妥善保護鋸片，避免遭受衝撞和敲擊。

所以操作機器時必須施力均勻，並朝著切割方向輕輕推動工具，以獲得良好的切割品質。操作機器時如果推力過猛會縮短鋸片的使用壽命，並且造成電動工具損壞。

始終以恆定的進料速度工作，並確保鋸片的轉速保持恆定。為了避免鋸齒過熱，請避免增加進給速度（例如在加工潮濕木材、經過壓力處理的木材或木節時）以及相關的速度降低。

鋸切功率和鋸切效果，基本上是由鋸片的狀況和鋸片上鋸齒的形狀決定。因此只能使用銳利且適用於工件材質的鋸片。

開始或繼續鋸切過程時，將鋸片置於鋸縫中心，並確保鋸齒不會卡在工件中。這可防止反彈或鋸片移出工件。

##

根據木材的種類、木材的品質以及鋸切的方向（順著木紋鋸切或與木紋交叉鋸切）選擇合適的鋸片。

順著木紋鋸切紅杉時會產生長的螺旋形木屑。

櫸木及橡木的鋸屑對人體健康極為有害，因此加工時請務必搭配吸塵裝置一起使用。

##

整合在底座 (8) 上的窄槽 (34) 可用於配件頁面上所示的導軌。

##

您可利用導軌 (36) 鋸切直線。

導軌上的唇形橡膠密封條可當作防毛邊壓板，防止鋸切木質材料時表面被扯裂。鋸片的齒必須與唇形橡膠密封條直接接觸。

在第一次使用導軌 (36) 進行鋸切之前，必須根據所使用的圓鋸調整唇形橡膠密封條。為此，請將整個導軌 (36) 長度放置在工件上。設定約 9 mm 的切割深度和直角斜鋸角。啟動圓鋸機，順著鋸線施力均勻地輕推。

凹槽 (34) 適合用於 Bosch 及 Mafell 導軌系統。

凹槽 (35) 適合用於 Festool 及 Makita 導軌系統。

##

平行擋塊 (38) 可讓您沿著工件邊緣精準鋸切，或鋸切出寬度相同的長條狀。

將平行擋塊的導桿 (38) 推入底座的導軌 (8) 中。如圖所示裝上兩側的蝶翼螺絲 (11)，但先不要鎖緊蝶翼螺絲 (11)。

將所需的鋸切寬度設定為相對應切割標記 (13) 或 (12) 處的刻度值，切割標記。鎖緊蝶翼螺絲 (11)。

提示：若要擴大底座 (8)，請將平行擋塊 (38) 旋轉 180° 安裝（請參考圖 N）。

##

加工大型工件或鋸切直邊時，可以用弓形夾鉗把木板或木條固定在工件上充當輔助擋塊，接著再沿著輔助擋塊移動圓鋸機底座。

##

使用掛鈎 (31) 即可把電動工具掛在例如梯子上。若要這樣做，請將掛鈎 (31) 翻折至所需位置。

- 電動工具懸掛時請注意：為避免不慎碰觸，鋸片應做好防護措施。人員有受傷之虞。

使用電動工具時，請您將掛鈎 (31) 收折起來。

##

在頻繁使用或長時間使用電動工具後，可能需要調整斜鋸角的刻度標示 (39)。為此，請將螺絲 (40) 旋入或旋出，直到鋸片與底座 (8) 呈 90° 角。使用螺絲 (40) 將紅色刻度標示 (39) 與刻度 (9) 上的零點對齊。