# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(2) | قفل تشغيل مفتاح التشغيل والإطفاء
(3) | زر الاختيار المسبق لعمق القطع
(4) | غطاء خطاف التعليق
(5) | مقبض إضافي
(6) | زر تثبيت محور الدوران
(7) | ضوء العمل
(8) | قاعدة الارتكاز
(9) | مقياس زوايا الشطب
(10) | ذراع شد لضبط زاوية الشطب مسبقًا
(11) | لولب مجنح لمصد التوازي (أمامًا)
(12) | علامة القطع 45°
(13) | علامة القطع 0°
(14) | ذراع ضبط غطاء الوقاية المتأرجح
(15) | غطاء وقاية متأرجح
(16) | لولب مجنح لاختيار زاوية الشطب مسبقًا
(17) | غطاء الوقاية
(18) | مقذف النشارة
(19) | المركمA)
(20) | لولب مجنح لمصد التوازي (خلفًا)
(21) | مقياس عمق القطع
(22) | واجهة المستخدم
(23) | مقبض (مقبض مسك معزول)
(24) | زر فك إقفال المركمA)
(25) | محور دوران المنشار
(26) | شفة التثبيت
(27) | شفرة المنشار الدائريA)
(28) | شفة الشد
(29) | لولب شد مع فلكة
(30) | مفتاح سداسي الرأس
(31) | خطاف التعليقA)
(32) | صندوق الغبار/النشارةA)
(33) | خرطوم الشفطA)
(34) | حز لأنظمة سكك التوجيه من Bosch و Mafell‏
(35) | حز لأنظمة سكك التوجيه من Festool و Makita‏
(36) | سكة التوجيهA)
(37) | زوج ملازمA)
(38) | مصد التوازي
(39) | علامة مقياس زاوية الشطب
(40) | لولب ضبط علامة مقياس زاوية الشطب
(41) | علامة المقياس البيضاء بمقياس عمق القطع للقطع مع سكة توجيه
(42) | علامة المقياس الحمراء بمقياس عمق القطع للقطع دون سكة توجيه
(43) | تشغيل/إطفاء بيان وظيفة Stop Control (واجهة المستخدم)
(44) | زر تشغيل/إطفاء وظيفة Stop Control (واجهة المستخدم)
(45) | بيان حالة العدة الكهربائية (واجهة المستخدم)
(46) | زر الاختيار المسبق لعدد اللفات (واجهة المستخدم)
(47) | مبين مستوى عدد اللفات/الوضع (واجهة المستخدم)
(48) | مبين درجة الحرارة (واجهة المستخدم)
(49) | مبين حالة شحن المركم (واجهة المستخدم)
(50) | مبين الوضع الاقتصادي ECO (واجهة المستخدم)

A)

  لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.