# Orificiu de eliminare a aşchiilor (consultă imaginea D)

Orificiul de eliminare a aşchiilor (18) poate fi rotit fără restricţii.

La orificiul de eliminare a aşchiilor (18) se poate racorda un furtun de aspirare cu diametrul de 35 mm sau o casetă de colectare a prafului/aşchiilor (32).

Pentru asigurarea unei aspirări optime, orificiul de eliminare a aşchiilor (18) trebuie curăţat cu regularitate.