# Tekniset tiedot

Käsipyörösaha |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Nimellisjännite | V | 18
Nimellinen tyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 5 000
Suurin sahaussyvyys
kun jiirikulma on 0° | mm | 57
kun jiirikulma on 45° | mm | 42
Karalukitus |  | ●
Pohjalevyn mitat | mm | 164 x 305
Sahanterän läpimitta | mm | 165
Terärungon maksimipaksuus | mm | 1,8
Terärungon minimipaksuus | mm | 0,9
Asennusreikä | mm | 20
PainoB) | kg | 4,7
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 18V 5.5Ah kanssa.

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.