# Punerea în funcţiune

##

- Asiguraţi-vă că puteţi acţiona întrerupătorul pornit/oprit fără a lăsa din mână mânerul.

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, acţionaţi mai întâi piedica de pornire (2), iar apoi apăsaţi comutatorul de pornire/oprire (1) şi menţineţi-l apăsat.

Pentru oprirea sculei electrice, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (1).

Observaţie: Din considerente privind siguranţa, comutatorul de pornire/oprire (1) nu poate fi blocat, ci trebuie să fie menţinut apăsat fără întrerupere în timpul funcţionării ferăstrăului.

##

Lampa (7) se aprinde atunci când comutatorul de pornire/oprire (1) este apăsat uşor sau complet şi permite iluminarea zonei de lucru în condiţii de luminozitate nefavorabilă.

##

O frână inerţială integrată reduce timpul de funcţionare din inerţie a pânzei de ferăstrău după deconectarea sculei electrice.

##

Interfaţa pentru utilizator (22) permite preselectarea turaţiei, pentru a activa funcţia de siguranţă Stop Control şi pentru a indica nivelul de încărcare al sculei electrice.

##

Când funcţia Stop Control este activată, scula electrică se opreşte automat imediat ce tăierea este finalizată (adică imediat ce pânza de ferăstrău iese din piesa de prelucrat), chiar dacă butonul de pornire/oprire (1) este încă apăsat. În mod standard, funcţia Stop Control este dezactivată. Pentru a activa funcţia, apasă tasta (44) de pe interfaţa pentru utilizator (22).

Atenţie: În cazul tăierilor executate cu turaţie mică sau cu viteză de avans mică, precum şi în cazul materialelor cu grosimi mici, este posibil ca funcţia să nu se declanşeze.

##

În cazul unui recul brusc al sculei electrice, de exemplu, în cazul unui blocaj în timpul tăierii, alimentarea cu energie electrică a motorului este întreruptă electronic. Lampa de lucru (7) se aprinde intermitent în alb, iar indicatorul de stare (45) se aprinde intermitent în roşu.

Pentru repunerea în funcţiune a sculei electrice, adu butonul de pornire/oprire (1) în poziţia de oprire şi reporneşte scula electrică.

##

Dacă scula electrică este utilizată în modul ECO cu consum de energie redus, durata de funcţionare a acumulatorului se poate extinde cu până la 10%.

Când modul ECO este activ, pe indicatorul treptei de turaţie/modului (47) este prezentat simbolul E. În plus, se aprinde indicatorul modului ECO (50).

##

Sunt presetate 3 trepte de turaţie şi modul Eco.

Următorul tabel prezintă treptele de turaţie şi turaţiile aferente.

Treaptă de turaţie | Turaţie [rot/min]
--- | ---
1 | 2500
2 | 3750
3 | 5000
ECO | 3000A)

A)

  ±25 %

Cu ajutorul tastei de preselectare a turaţiei (46) poţi preselecta turaţia dorită chiar şi în timpul funcţionării sculei.

##

Indicator de încărcare a acumulatorului (interfaţă pentru utilizator) (49) | Semnificaţie/Cauză | Soluţie
--- | --- | ---
verde | Acumulator încărcat | –
galben | Acumulator aproape descărcat | Înlocuieşte sau încarcă cât mai curând acumulatorul
roşu | Acumulator descărcat | Înlocuieşte sau încarcă acumulatorul

Indicator de temperatură (48) | Semnificaţie/Cauză | Soluţie
--- | --- | ---
galben | S-a atins temperatura critică (motorul, sistemul electronic, acumulatorul) | Lasă scula electrică să funcţioneze în gol şi să se răcească
roşu | Scula electrică este supraîncălzită şi se deconectează | Lasă scula electrică să se răcească

Indicator de stare a sculei electrice (45) | Semnificaţie/Cauză | Soluţie
--- | --- | ---
verde | Stare OK | –
galben | A fost atinsă temperatura critică sau acumulatorul este aproape descărcat | Lasă scula electrică să funcţioneze în gol şi să se răcească ori înlocuieşte sau încarcă cât mai curând acumulatorul
roşu | Scula electrică este supraîncălzită sau acumulatorul este descărcat | Lasă scula electrică să funcţioneze în gol şi să se răcească ori înlocuieşte sau încarcă acumulatorul
se aprinde intermitent în roşu | Deconectarea în caz de recul s-a declanşat | Deconectează şi reconectează scula electrică; dacă este necesar, scoate acumulatorul, iar apoi introdu-l la loc.