# 제품 사양

휴대용 원형톱 |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
품번 |  | ‎3 601 FC1 0..‎
정격 전압 | V | 18
정격 무부하 속도A) | min-1 | 5000
최대 절단 깊이
마이터 각도 0° | mm | 57
마이터 각도 45° | mm | 42
스핀들 잠금장치 |  | ●
베이스 플레이트 치수 | mm | 164 x 305
톱날 직경 | mm | 165
최대 두께 | mm | 1.8
최소 두께 | mm | 0.9
내경 | mm | 20
중량B) | kg | 4.7
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50
권장하는 배터리 |  | GBA 18V... ≥ 2.0 Ah ProCORE18V... ≥ 4.0 Ah
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  배터리 GBA 18V 5.5Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨

B)

  사용하는 배터리에 따라 상이

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.