# Üzemmódok

##

- A vágási mélységet a munkadarab vastagságának megfelelően kell beállítani. A munkadarab alatt egy teljes fogmagasságnál kisebb résznek kell láthatónak lennie.

A (3) vágási mélység előválasztó gombbal be lehet állítani a vágási mélységet.

Egy kisebb vágási mélységhez húzza el a fűrészt messzebb a (8) alaplaptól, nagyobb vágási mélységhez nyomja jobban hozzá a fűrészt a (8) alaplaphoz. Állítsa be a (21) vágási mélység skálán a kívánt méretet.

Megjegyzés: Használja a fehér skálajelzést (41) a vágásimélység-skálán (21) a vezetősínnel történő vágásokhoz és a piros skálajelzést (42) a vezetősín nélküli vágásokhoz.

##

Az elektromos kéziszerszámot a legcélszerűbb a (17) védőbúra frontoldalára fektetni.

Oldja ki a szorítókart (10) és a szárnyascsavart (16) a gérszög előválasztásához . Fordítsa oldalra a fűrészt. Állítsa be a skálán (9) a kívánt méretet. Húzza meg ismét szorosra az állítókart (10) és a szárnyascsavart (16).

A fűrész eredeti helyzetbe való visszaállításához lazítsa meg a szorítókart (10) és a szárnyascsavart (16) a gérvágási szög előválasztáshoz. Vigye a fűrészt a 0°-os helyzetbe, és húzza meg újra a szorítókart és a szárnyascsavart anélkül, hogy nyomást gyakorolna a fűrészre.

Megjegyzés: Sarokvágások esetén a tényleges vágási mélység kisebb, mint a (21) vágási mélység skálán kijelzett érték.

##

A (13) 0° vágás jelölés a fűrészlap helyzetét mutatja a derékszögű vágásokhoz. A (12) 45° vágás jelölés a fűrészlap helyzetét mutatja a 45°-os vágásokhoz.

Egy pontos vágáshoz a körfűrészt az ábrán látható módon tegye rá a munkadarabra. A legcélszerűbb egy próbavágást végrehajtani.