# Driftstart

##

- Se till att du kan manövrera på-/av-strömbrytaren utan att släppa handtaget.

För idrifttagning av elverktyget skjuter du först startspärren (2) mot mitten och tryck därefter på strömbrytaren (1) och håll den intryckt.

För att stänga av elverktyget släpper du till-/frånbrytaren (1).

Anmärkning: Av säkerhetsskäl kan elverktygets strömställare på-/av-knapp (1) inte låsas, utan måste under drift hållas nedtryckt.

##

Lampan (7) lyser vid lätt eller helt nedtryckt strömbrytare (1) och gör det möjligt att belysa arbetsområdet vid ogynnsamma ljusförhållanden.

##

En integrerad spillbroms förkortar eftersläpningen av sågbladet efter att elverktyget stängts av.

##

Användargränssnittet (22) är till för varvtalsförval, för aktivering av säkerhetsfunktionen Stop Control samt för statusindikering av elverktyget.

##

När funktionen Stop Control är aktiverad stoppar elverktyget automatiskt så fort steget är avslutat (dvs. så fort sågbladet lämnar arbetsstycket), även om på-/av-strömbrytaren (1) fortfarande är intryckt. Funktionen Stop Control är avstängd som standard. För att slå på funktionen trycker du på knappen (44) i användargränssnittet (22).

Observera: vid sågningar med lågt varvtal eller låg frammatningshastighet, samt vid tunna material, kanske funktionen inte aktiveras.

##

Vid plötslig rekyl hos elverktyget, t.ex. blockering vid sågning, avbryts strömtillförseln till motorn elektroniskt. Arbetslampan (7) blinkar i vitt och indikeringen status (45) i rött.

För återstart, ställ på-/av-strömbrytaren (1) i frånkopplingsläge och ställ in elverktyget på nytt.

##

Om elverktyget används i det energibesparande ECO-läget kan batteritiden förlängas med upp till 10 %.

När ECO-läget är aktivt visas symbolen E, i indikeringen varvtalsnivå/läge (47). Därutöver lyser indikeringen ECO-läge (50).

##

Tre varvtalsnivåer och ECO-läge är förinställt.

Efterföljande tabell visar varvtalsnivåerna och tillhörande varvtal.

Varvtalsnivå | Varvtal [v/min]
--- | ---
1 | 2500
2 | 3750
3 | 5000
ECO | 3 000A)

A)

  ±25 %

Med knappen för varvtalsinställning (46) kan du välja det varvtal du behöver, även under drift.

##

Indikering av batteriets laddningsnivå (användargränssnitt) (49) | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | ---
grön | Batteriet är laddat | –
gul | Batteriet är nästan tomt | Batteriet måste snart bytas eller laddas
röd | Batteri tomt | Byt ut eller ladda batteriet

Indikering temperatur (48) | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | ---
gul | Kritisk temperatur har uppnåtts (motor, elektronik, batteri) | Låt elverktyget gå på tomgång och svalna
röd | Elverktyget är överhettat och stängs av | Låt elverktyget svalna

Indikering status elverktyg (45) | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | ---
Grön | Status OK | –
Gul | Kritisk temperatur har uppnåtts eller batteriet är nästan tomt | Låt elverktyget gå på tomgång och svalna eller byt snart ut/ladda batteriet
Röd | Elverktyget är överhettat eller batteriet är tomt | Låt elverktyget svalna eller byt ut/ladda batteriet
Blinkar rött | KickBack har utlösts | Stäng av elverktyget och slå på det igen, ta ev. ut batteriet och sätt in det igen.