# Montaje y cambio de la hoja de sierra

- Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica (p. ej., mantenimiento, cambio de herramienta, etc.), retire el acumulador de la herramienta eléctrica. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

- Al montar la hoja de sierra utilice unos guantes de protección. Podría accidentarse en caso de tocar la hoja de sierra.

- Jamás utilice discos amoladores como útil.

## Europa

- Únicamente use hojas de sierra con los datos característicos indicados en estas instrucciones de servicio y en la herramienta eléctrica que hayan sido ensayadas y estén marcadas conforme a EN 847‑1.

## Asia/África/América Latina

- Únicamente use hojas de sierra con los datos característicos indicados en estas instrucciones de servicio y en la herramienta eléctrica.

##

Una vista de conjunto de hojas de sierra recomendadas se encuentra al final de estas instrucciones.

##

Para cambiar el útil se recomienda depositar la herramienta eléctrica sobre el frente de la carcasa del motor.

- Presione la tecla de retención del husillo (6) y manténgala presionada.

- Accione la tecla de bloqueo del husillo (6) solamente con el husillo de la sierra parado. En caso contrario podría dañarse la herramienta eléctrica.

- Con la llave macho hexagonal (30), desenrosque el tornillo de apriete (29) en el sentido de giro ➊.

- Mueva hacia atrás la caperuza protectora pendular (15) y sosténgala firmemente.

- Quite la brida de apriete (28) y la hoja de sierra (27) del husillo de la sierra (25).

##

Para cambiar el útil se recomienda depositar la herramienta eléctrica sobre el frente de la carcasa del motor.

- Limpie la hoja de sierra (27) y todas las demás piezas de sujeción a montar.

- Mueva hacia atrás la caperuza protectora pendular (15) y sosténgala firmemente.

- Coloque la hoja de sierra (27) sobre la brida de alojamiento (26). La dirección de corte de los dientes (dirección de la flecha sobre el disco de sierra) y la flecha de sentido de giro en la caperuza protectora pendular (15) deben coincidir.

- Coloque la brida de sujeción (28) y enrosque el tornillo tensor (29) en el sentido de giro ➋. Preste atención a la correcta posición de montaje de la brida de alojamiento (26) y la brida de sujeción (28).

- Presione la tecla de bloqueo del husillo (6) y manténgala presionada.

- Con la llave macho hexagonal (30) apriete el tornillo tensor (29) en el sentido de giro ➋. El par de apriete debe ascender a 6–9 Nm, lo que corresponde a apretado a mano más ¼ de vuelta.