# Bắt Đầu Vận Hành

##

- Hãy đảm bảo rằng, bạn có thể nhấn Công tắc bật/tắt, mà không cần nhả tay nắm.

Để vận hành thử dụng cụ điện hãy nhấn khóa an toàn (2) và sau đó nhấn công tắc tắt/mở và nhấn giữ (1).

Để tắt máy, nhả công tắc Tắt/Mở (1) ra.

Hướng dẫn: Vì lý do an toàn, công tắc chuyển mạch Tắt/Mở (1) không thể khóa tự chạy được, mà phải giữ nhấn trong suốt quá trình vận hành.

##

Đèn (7) bật sáng khi nhấn nhẹ hoặc nhấn hoàn toàn công tắc Tắt/Mở (1) và cho phép chiếu sáng khu vực làm việc trong các điều kiện ánh sáng không tốt.

##

Hãm trớn quay tích hợp sẽ rút ngắn quãng chạy thêm của lưỡi cưa sau khi tắt dụng cụ điện.

##

Giao diện người dùng (22) dùng để chọn trước tốc độ, kích hoạt chức năng an toàn Stop Control cũng như hiển thị tình trạng của dụng cụ điện.

##

Khi chức năng Stop Control được kích hoạt, dụng cụ điện sẽ tự động dừng ngay khi quá trình cắt hoàn tất (tức là ngay khi lưỡi cưa rời khỏi phôi), ngay cả khi công tắc Bật/Tắt (1) vẫn được nhấn. Chức năng Stop Control được tắt theo tiêu chuẩn. Để bật chức năng, hãy nhấn nút (44) trên giao diện người dùng (22).

Chú ý: Chức năng này có thể không được kích hoạt khi cắt ở số vòng quay hoặc tốc độ tiến dao thấp hoặc khi vật liệu mỏng.

##

Khi dội ngược đột ngột của dụng cụ điện, ví dụ kẹt cứng trong đoạn cắt, nguồn điện tới động cơ bị gián đoạn. Khi đó, đèn làm việc (7) nhấp nháy trắng và trang thái hiển thị (45) màu đỏ.

Để vận hành lại hãy đưa công tắc Bật/Tắt (1) vào vị trí tắt và bật lại dụng cụ điện.

##

Nếu dụng cụ điện được vận hành trong chế độ ECO tiết kiệm năng lượng, thời gian chạy của pin có thể được kéo dài thêm 10 %.

Nếu chế độ ECO hoạt động, trên màn hiển thị mức tốc độ/chế độ (47) xuất hiện biểu tượng E. Ngoài ra, hiển thị chế độ ECO sẽ sáng lên (50).

##

3 mức tốc độ và chế độ ECO được thiết lập trước.

Bảng sau đây hiển thị các mức tốc độ và tốc độ tương ứng.

Mức tốc độ | Số vòng quay [min-1]
--- | ---
1 | 2500
2 | 3750
3 | 5000
ECO | 3000A)

A)

  ± 25 %

Với nút để chọn trước tốc độ (46), bạn có thể chọn trước số vòng quay cần thiết cả khi đang vận hành.

##

Đèn báo trạng thái nạp pin (Giao diện người dùng) (49) | Ý nghĩa/Nguyên nhân | Cách khắc phục
--- | --- | ---
màu xanh lá | Pin được sạc | –
vàng | Pin gần cạn | Thay hoặc sạc pin sớm
màu đỏ | Bộ nguồn cạn điện | Thay hoặc sạc pin

Hiển thị nhiệt độ (48) | Ý nghĩa/Nguyên nhân | Cách khắc phục
--- | --- | ---
vàng | Đạt nhiệt độ tới hạn (Động cơ, hệ thống điện, pin) | Không cho dụng cụ điện hoạt động ở chế độ không tải và hãy để nguội
màu đỏ | Dụng cụ điện bị quá nóng và bị tắt | Để nguội dụng cụ điện

Hiển thị trạng thái dụng cụ điện (45) | Ý nghĩa/Nguyên nhân | Cách khắc phục
--- | --- | ---
Màu xanh lá | Trạng thái OK | –
Vàng | Đạt nhiệt độ tới hạn hoặc ắc quy gần cạn | Không cho dụng cụ điện hoạt động ở chế độ không tải và hãy để nguội, thay hoặc sạc ắc quy sớm
Màu đỏ | Dụng cụ điện bị quá nhiệt hoặc ắc quy cạn | Để nguội dụng cụ điện, thay hoặc sạc ắc quy
Nhấp nháy đỏ | Chống dội ngược được kích hoạt | Tắt và bật lại dụng cụ điện, tháo pin và lắp lại.