# Cirkelzaagblad bevestigen of vervangen

- Neem de accu vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (bijv. onderhoud, wisselen van accessoires, enz.) uit het elektrische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

- Draag werkhandschoenen bij de montage van het zaagblad. Bij het aanraken van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.

- Gebruik in geen geval slijpschijven als inzetgereedschap.

- Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze gebruiksaanwijzing en op het elektrische gereedschap vermelde specificaties, volgens EN 847‑1 zijn gecontroleerd en overeenkomstig zijn gemarkeerd.

##

Een overzicht van geadviseerde zaagbladen vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

##

Leg het elektrische gereedschap voor het wisselen van accessoires bij voorkeur op de voorzijde van het motorhuis.

- Druk op de asblokkeerknop (6) en houd deze ingedrukt.

- Druk alleen op de asblokkeerknop (6) bij stilstaande zaagas. Anders kan het elektrische gereedschap beschadigd raken.

- Met de binnenzeskantsleutel (30) de spanschroef (29) in draairichting ➊ losdraaien.

- De pendelbeschermkap (15) terugzwenken en vasthouden.

- Verwijder de spanflens (28) en het zaagblad (27) van de zaagas (25).

##

Leg het elektrische gereedschap voor het wisselen van accessoires bij voorkeur op de voorzijde van het motorhuis.

- Reinig het zaagblad (27) en alle te monteren spandelen.

- Zwenk de pendelbeschermkap (15) terug en houd deze vast.

- Plaats het zaagblad (27) op de opnameflens (26). De snijrichting van de tanden (pijlrichting op het zaagblad) en de draairichtingpijl op de pendelbeschermkap (15) moeten overeenstemmen.

- Plaats de spanflens (28) erop en schroef de spanschroef (29) in draairichting ➋ erin. Let op de juiste inbouwpositie van de opnameflens (26) en de spanflens (28).

- Druk op de asblokkeerknop (6) en houd deze ingedrukt.

- Draai met de binnenzeskantsleutel (30) de spanschroef (29) in draairichting ➋ vast. Het aanhaalmoment moet 6–9 Nm zijn, dit komt overeen met handvast plus een kwartslag.