# Hướng Dẫn Sử Dụng

- Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ: bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc bật/tắt.

Độ rộng cắt biến đổi tùy theo lưỡi cưa được dùng.

Bảo vệ lưỡi cưa không bị va đập và đụng chạm mạnh.

Đẩy máy đều tay và cho nạp tải vừa phải đi theo chiều cắt để duy trì chất lượng cắt tốt. Sự nạp tải quá mức làm giảm đáng kể tuổi thọ của dụng cụ cắt và có thể làm hư hỏng máy.

Luôn làm việc với tốc độ tiến dao không đổi và đảm bảo rằng tốc độ của lưỡi cưa không đổi. Để tránh gây quá nhiệt răng lưỡi cưa, hãy tránh tăng tốc độ tiến dao (ví dụ: khi làm việc với gỗ ướt, gỗ đã qua xử lý bằng áp lực hoặc gỗ có mắt gỗ) và giảm tốc độ.

Hiệu suất cưa và chất lượng của sự cưa cắt tùy thuộc chủ yếu vào điều kiện, kiểu dáng răng của lưỡi cưa. Vì vậy, chỉ nên sử dụng các lưỡi cưa bén, thích hợp với loại vật liệu được gia công.

Khi bắt đầu hoặc tiếp tục quá trình cưa, hãy đặt lưỡi cưa vào giữa khe hở của cưa và đảm bảo rằng răng cưa không bị mắc vào phôi gia công. Điều này sẽ ngăn hiện tượng giật ngược hoặc lưỡi cưa di chuyển ra khỏi phôi gia công.

##

Sự lựa chọn đúng loại lưỡi cưa dựa trên loại và chất lượng gỗ và cách cắt theo yêu cầu, cắt theo chiều dọc hay chiều chéo góc.

Khi xẻ dọc gỗ cây vân sam, dăm bào được tạo ra thường xoắn dài.

Bụi gỗ sồi và bụi gỗ dẻ gai đặc biệt gây hại cho sức khỏe, do đó chỉ làm việc với thiết bị hút bụi.

##

Rãnh hẹp (8) tích hợp vào tấm nền (34) có thể được sử dụng cho ray dẫn hướng được hướng về phía phụ kiện.

##

Nhờ ray dẫn hướng (36) mà bạn có thể thực hiện các đường cắt thẳng.

Vành cao su trên ray dẫn hướng được dùng làm miếng chặn chống tưa giúp bề mặt không bị rách khi cưa vật liệu gỗ. Răng của lưỡi cưa phải tiếp xúc trực tiếp với vành cao su.

Phải điều chỉnh vành cao su cho phù hợp với lưỡi cưa tròn đang sử dụng trước khi cắt lần đầu tiên bằng ray dẫn hướng (36). Để thực hiện việc này, hãy đặt ray dẫn hướng (36) dọc theo toàn bộ chiều dài của nó trên phôi. Đặt độ sâu cắt khoảng 9 mm và góc cắt vát vuông góc. Bật cưa tròn và đẩy theo chiều cắt với lực áp máy cho gia tải vừa phải và đều tay.

Khe (34) phù hợp với các hệ thống ray dẫn hướng của Bosch và Mafell.

Khe (35) phù hợp với các hệ thống ray dẫn hướng của Festool và Makita.

##

Thanh cữ (38) cho phép cắt chính xác dọc theo cạnh phôi gia công hoặc cắt các dải cùng kích thước.

Đẩy các thanh dẫn hướng của thanh cữ (38) dọc ray dẫn hướng vào tấm nền (8). Hãy lắp vít tai hồng (11) ở hai bên như hiển thị trong ảnh, nhưng (11) chưa vặn chặt vít tai hồng.

Hãy đặt chiều rộng cắt mong muốn dưới dạng giá trị thang đo ở vạch cắt tương ứng (13) hoặc (12), Các Vạch Cắt. Hãy vặn chặt vít tai hồng (11).

Lưu ý: Để mở rộng tấm nền (8), phải lắp thanh cữ (38) xoay 180° (xem hình N).

##

Để cưa vật gia công rộng bản hoặc có cạnh thẳng, dùng ván hay thanh nẹp kẹp vào vật gia công như là một dưỡng phụ; có thể đẩy chân đế của cưa dĩa tựa dọc theo dưỡng phụ.

##

Với các móc treo (31), bạn có thể treo dụng cụ điện, ví dụ, vào thang. Muốn vậy, hãy gập móc treo (31) vào vị trí mong muốn.

- Hãy đảm bảo rằng lưỡi cưa được bảo vệ chống chạm vô tình khi dụng cụ điện được treo. Việc này bao gồm nguy hiểm gây thương tích.

Hãy gập lại các móc treo (31), nếu bạn muốn làm việc với dụng cụ điện.

##

Sau khi dùng dụng cụ điện nhiều hoặc trong thời gian dài, có thể cần phải điều chỉnh vạch thước đo cho góc vát (39). Do đó, hãy vặn vít (40) ra hoặc vào đến khi lưỡi cưa ở trong góc 90° so với tấm nền (8). Sử dụng vít (40) để căn chỉnh vạch thang đo màu đỏ (39) với điểm không trên thang đo (9).