# اجزاء دستگاه

شماره گذاری تصاویر اجزاء دستگاه بر اساس شکل ابزار برقی در صفحه تصاویر است.

(1) | کلید روشن/خاموش
(2) | قفل ایمنی کلید روشن/خاموش
(3) | دکمه انتخاب عمق برش
(4) | پوشش قلاب آویز
(5) | دسته کمکی
(6) | دکمه قفل محور دستگاه
(7) | چراغ کار
(8) | صفحه پایه
(9) | درجه بندی زاویه مورب
(10) | اهرم قفل کن برای انتخاب زاویه برش
(11) | پیچ خروسکی برای خط کش راهنمای موازی (جلو)
(12) | علامت برش ‎45°‎
(13) | علامت برش ‎0°‎
(14) | اهرم تنظیم برای حفاظ ایمنی متحرک
(15) | حفاظ ایمنی متحرک
(16) | پیچ خروسکی انتخاب زاویه مورب
(17) | قاب محافظ
(18) | خروجی تراشه
(19) | باتری قابل شارژA)
(20) | پیچ خروسکی برای خط کش راهنمای موازی (عقب)
(21) | درجه بندی عمق برش
(22) | User Interface (رابط کاربری)
(23) | دسته (دارای روکش عایق)
(24) | دكمه آزادسازی باتری قابل شارژA)
(25) | محور اره
(26) | فلنج گیرنده
(27) | تیغه اره گردA)
(28) | فلنج مهار
(29) | پیچ مهار با واشر
(30) | آچار آلن
(31) | قلاب های آویزA)
(32) | محفظه تراشه/گرد و غبارA)
(33) | شیلنگ مكشA)
(34) | شیار سیستم ریل راهنما در بوش و مافل
(35) | شیار سیستم ریل راهنما در فستول و ماکیتا
(36) | ریل راهنماA)
(37) | گیره پیچیA)
(38) | خط کش راهنمای موازی
(39) | نشانگر مقیاس زاویه مورب
(40) | پیچ تنظیم نشانگر مقیاس زاویه مورب
(41) | نشانگر مقیاس سفید روی درجه بندی عمق برش برای برش با ریل راهنما
(42) | نشانگر مقیاس قرمز روی درجه بندی عمق برش برای برش بدون ریل راهنما
(43) | نشانگر روشن/خاموش بودن Stop Control ‏(User Interface)
(44) | دکمه روشن/خاموش کردن Stop Control ‏(User Interface)
(45) | نشانگر وضعیت ابزار برقی (User Interface)
(46) | دکمه انتخاب سرعت (User Interface)
(47) | نشانگر درجه سرعت/حالت (User Interface)
(48) | نشانگر دما (User Interface)
(49) | نشانگر وضعیت شارژ باتری (User Interface)
(50) | نشانگر حالت ECO‏ (User Interface)

A)

  کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی‌شود. لیست کامل متعلقات را در برنامه متعلقات ما می یابید.