# ข้อแนะนำในการทำงาน

- โปรดถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนการทำงานทุกประเภทที่เครื่องมือไฟฟ้า (เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ เป็นต้น) เนื่องจากการสั่งงานสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

ความกว้างการตัดจะแตกต่างกันไปตามใบเลื่อยที่ใช้

ต้อง‌ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ไม่ให้‌ถูก‌กระทบ‌กระแทก

เคลื่อน‌เครื่อง‌อย่าง‌‌สม่ำเสมอ‌‌และ‌‌ป้อน‌‌เบาๆ ไป‌‌ใน‌‌ทิศทาง‌ตัด เพื่อให้ได้คุณภาพการตัดที่ดี การ‌เคลื่อน‌‌เครื่อง‌‌ไป‌‌ข้างหน้า‌เกิน‌‌กำลัง‌‌จะ‌‌บั่นทอน‌‌อายุ‌‌การ‌ใช้งาน‌‌ของ‌‌เครื่องมือ‌ตัด‌‌และ‌‌อาจ‌‌ทำให้‌เครื่องมือ‌‌ไฟฟ้า‌‌ชำรุด‌‌ได้

ปฏิบัติงานโดยใช้อัตราป้อนที่สม่ำเสมอกันทุกครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบเลื่อยมีความเร็วรอบคงที่ หลีกเลี่ยงการเพิ่มอัตราป้อน (เช่น เมื่อทำงานกับไม้ที่เปียกชื้น ไม้แปรรูปด้วยแรงดัน หรือกิ่งไม้) และการลดความเร็วรอบที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันบนใบเลื่อยร้อนเกินไป

ประสิทธิภาพ‌การ‌เลื่อย‌และ‌คุณภาพ‌การตัด‌ขึ้น‌อยู่‌กับ‌สภาพ‌และ‌ลักษณะ‌ฟัน‌ของ‌ใบเลื่อย‌เป็นหลัก ดังนั้น‌ให้ใช้‌เฉพาะ‌ใบเลื่อย‌ที่‌คม‌และ‌เหมาะกับ‌ประเภท‌วัสดุ‌ชิ้นงาน‌เท่านั้น

เมื่อคุณเริ่มขั้นตอนการเลื่อยหรือปฏิบัติงานต่อ ให้ปรับศูนย์ใบเลื่อยในช่องใบเลื่อยจนได้ระยะ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟันเลื่อยไม่ติดขัดในชิ้นงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการดีดกลับหรือหลุดออกจากชิ้นงานของใบเลื่อย

##

หลัก‌การเลือก‌ใบเลื่อย‌ที่‌ถูกต้อง คือ‌ต้อง‌เลือก‌ตาม‌ประเภท‌ของ‌ไม้ คุณภาพ‌ของ‌ไม้ และ‌ต้อง‌ดู‌ว่า‌ต้องการ‌ตัด‌ตาม‌ยาว‌หรือ‌ตาม‌ขวาง

เมื่อ‌ตัด‌ไม้‌จำพวก‌สน‌ตาม‌แนว‌ยาว จะ‌ได้‌เศษไม้‌ขด‌เป็น‌วง‌ยาว

ฝุ่นไม้โอ๊ก และไม้บีช เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อทำงานต้องดูดฝุ่นออกเสมอ

##

ร่องแคบ (34) ด้านในแผ่นฐาน (8) สามารถใช้งานกับรางนำตามภาพที่แสดงในหน้าข้อมูลอุปกรณ์เสริมได้

##

คุณสามารถใช้รางนำ (36) เพื่อทำการตัดตรง

ขอบยางที่รางนำทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันเศษเพื่อปกป้องพื้นผิวไม่ให้ฉีกขาดเมื่อทำการเลื่อยวัสดุที่เป็นไม้ โดยที่ฟันของใบเลื่อยจะต้องแนบติดกับขอบยางนี้โดยตรง

ก่อนทำการตัดโดยใช้รางนำเป็นครั้งแรก จำเป็นต้องปรับขอบยาง (36) ให้เหมาะสมกับเลื่อยวงเดือนที่ใช้ โดยให้จัดวางรางนำ (36) ตลอดแนวความยาวเข้ากับชิ้นงาน ปรับความลึกการตัดให้อยู่ประมาณ 9 มม. และปรับมุมเอียงตามมุมขวา เปิดใช้งานเลื่อยวงเดือน ปรับเลื่อนในระยะที่สม่ำเสมอ แล้วดันเล็กน้อยให้เข้าสู่ทิศทางการตัด

ร่อง (34) เหมาะสำหรับระบบรางนำของ Bosch และ Mafell

ร่อง (35) เหมาะสำหรับระบบรางนำของ Festool และ Makita

##

แผงกำหนดแนวขนาน (38) ทำให้สามารถตัดเลียบขอบชิ้นงาน และตัดเป็นท่อนยาวในขนาดเท่าๆ กันได้อย่างเที่ยงตรง

เลื่อนแกนรางของแผงกำหนดแนวขนาน (38) ผ่านรางนำเข้าไปในแผ่นฐาน (8) ประกอบน๊อตปีก (11) ทั้งสองด้านตามภาพที่แสดง หมุนน๊อตปีก (11) โดยยังไม่ต้องขันให้แน่น

ปรับตั้งความกว้างการตัดที่ต้องการตามค่าสเกลบริเวณเครื่องหมายการตัด (13) หรือ (12) ที่สอดคล้องกัน เครื่องหมายตัด ขันน๊อตปีก (11) ให้แน่น

คำแนะนำ: หากต้องการขยายขนาดของแผ่นฐาน (8) ให้ประกอบแผงกำหนดแนวขนาน (38) โดยหมุนตามแนว 180° (ดูภาพประกอบ N)

##

สำหรับ‌การตัด‌ชิ้นงาน‌ขนาดใหญ่‌หรือ‌ตัด‌ขอบตรง ให้‌หนีบ‌แผ่น‌กระดาน‌หรือ‌ท่อนไม้‌ยาว‌เข้ากับ‌ชิ้นงาน‌เพื่อ‌ใช้‌เป็น‌แผงช่วย‌นำทาง ท่าน‌สามารถ‌เคลื่อน‌แผ่นฐาน‌ของ‌เลื่อย‌วงเดือน‌เลียบ‌ไปตาม‌แผงช่วย‌นำทาง

##

คุณสามารถใช้ตะขอแขวน (31) เครื่องมือไฟฟ้าได้ เช่น เข้ากับตัวนำได้ พับตะขอแขวน (31) เข้าในตำแหน่งที่ต้องการ

- เมื่อแขวนเครื่องมือไฟฟ้าตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้องกันใบเลื่อยจากการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

พับตะขอแขวน (31) กลับเข้าที่เมื่อคุณต้องการใช้งานกับเครื่องมือไฟฟ้า

##

หลังจากการใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอย่างหนักหน่วงหรือเป็นระยะเวลานาน คุณอาจจำเป็นต้องปรับเครื่องหมายสเกลสำหรับมุมเอียง (39) ให้ขันหรือคลายสกรู (40) เข้าหรือออกให้มากที่สุดจนกระทั่งใบเลื่อยทำมุม 90° กับแผ่นฐาน (8) ใช้สกรู (40) ปรับแนวเครื่องหมายสเกลสีแดง (39) ให้ตรงกับตำแหน่งศูนย์ที่สเกล (9)