# Технические данные

Ручная дисковая пила |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Номинальное напряжение | В | 18
Номинальное число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 5000
Макс. глубина пропила
при угле скоса 0° | мм | 57
при угле скоса 45° | мм | 42
Блокировка шпинделя |  | ●
Размеры опорной плиты | мм | 164 x 305
Диаметр пильного диска | мм | 165
Макс. толщина тела диска | мм | 1,8
Мин. толщина тела диска | мм | 0,9
Посадочное отверстие | мм | 20
ВесB) | кг | 4,7
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатацииC) и при хранении | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ≥ 2,0 А·ч ProCORE18V... ≥ 4,0 А·ч
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 18V 5.5Ah.

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  ограниченная мощность при температуре < 0 ° C

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.