# Пускане в експлоатация

##

- Уверете се, че можете да задействате пусковия прекъсвач без пускане на дръжката.

За включване на електроинструмента първо натиснете бутона за деблокиране на пусковия прекъсвач (2) и след това dнатиснете и задръжте пусковия прекъсвач (1).

За да изключите електроинструмента, отпуснете пусковия прекъсвач (1).

Указание: Поради съображения за сигурност пусковият прекъсвач (1) не може да бъде застопорен във включено положение и по време на работа трябва да бъде държан натиснат.

##

Лампата (7) свети при частично или напълно натиснат пусков прекъсвач (1) и при неблагоприятни светлинни условия подобрява видимостта в зоната на работа.

##

Вградена спирачка съкращава въртенето по инерция на циркуляра след изключване на електроинструмента.

##

Потребителският интерфейс (22) служи за предварителен избор на оборотите, за активиране на функцията за безопасност Stop Control и за допълнителна индикация на електроинструмента.

##

При активирана функция Stop Control електроинструментът автоматично спира, когато срезът се завърши (т.е. когато режещият лист напусне детайла), дори и пусковият прекъсвач (1) да не е натиснат все още. Функцията Stop Control е стандартно изключена. За включване на функцията натиснете бутона (44) върху потребителския интерфейс (22).

Внимание: При срезове с ниски обороти, респ. ниска скорост на подаване, както и при ниска дебелина на материала функцията евентуално може да не се активира.

##

При внезапен откат на електроинструмента, напр. блокиране по време на рязане, подаването на ток към електродвигателя се прекъсва по електронен път. При това работната лампичка (7) мига в бяло, а индикаторът за състоянието (45) мига в червено.

За повторно въвеждане в експлоатация поставете пусковия прекъсвач (1) в позиция изключено и отново включете електроинструмента.

##

Когато електроинструментът се използва в енергийно икономичния ECO режим, времето на работа на акумулаторната батерия може да се удължи приблизително с до 10 %.

Когато ECO-режимът е активен, на индикацията Степен на скорост на въртене/Режим (47) се показва символът E. Допълнително свети индикаторът ECO-режим (50).

##

Предварително са настроени 3 степени на оборотите и ЕСО режим.

Долната таблица показва степените на оборотите и съответните обороти.

Степен на скоростта на въртене | Обороти [min–1]
--- | ---
1 | 2500
2 | 3750
3 | 5000
ECO | 3000A)

A)

  ±25 %

С бутона за предварителен избор на оборотите (46) можете да изберете предварително необходимите обороти и по време на работа.

##

Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия (потребителски интерфейс) (49) | Значения/причина | Решение
--- | --- | ---
Зелено | Акумулаторната батерия заредена | –
Жълто | Акумулаторната батерия е почти празна | Акумулаторната батерия трябва скоро да бъде заменена или заредена
Червено | Акумулаторната батерия е изтощена | Заменете, респ. заредете акумулаторната батерия

Индикатор за температура (48) | Значения/причина | Решение
--- | --- | ---
жълто | Достигната е критична температура (електродвигател, електроника, акумулаторна батерия) | Оставете електроинструмента да работи на празен ход и да се охлади
чер‌ве‌но | Електроинструментът е прегрял и се изключва | Оставете електроинструмента да се охлади

Индикатор за статуса на електроинструмента (45) | Значения/причина | Решение
--- | --- | ---
зелено | Състояние OK | –
жълто | Достигната е критична температура или акумулаторната батерия е почти празна | Оставете електроинструмента да работи на празен ход и да се охлади или скоро трябва да замените или заредите акумулаторната батерия
червено | Електроинструментът е прегрял или акумулаторната батерия е празна | Оставете електроинструмента да се охлади или заменете/заредете акумулаторната батерия
мигащ в червено | Изключването на отката се е активирало | Изключете и отново включете електроинструмента, респ. отстранете акумулаторната батерия и я поставете отново.