# Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sähkötyökalun kuvaan.

(1) | Käynnistyskytkin
(2) | Käynnistyskytkimen käynnistyssalpa
(3) | Sahaussyvyysasetuksen painike
(4) | Kiinnityskoukun suojus
(5) | Lisäkahva
(6) | Karan lukituspainike
(7) | Työvalo
(8) | Pohjalevy
(9) | Jiirikulma-asteikko
(10) | Jiirikulman valitsimen kiristysvipu
(11) | Suuntaisohjaimen siipiruuvi (edessä)
(12) | Sahausmerkki 45°
(13) | Sahausmerkki 0°
(14) | Heilurisuojuksen säätövipu
(15) | Heilurisuojus
(16) | Jiirikulman valitsimen siipiruuvi
(17) | Suojus
(18) | Purunpoistoputki
(19) | AkkuA)
(20) | Suuntaisohjaimen siipiruuvi (takana)
(21) | Sahaussyvyysasteikko
(22) | Käyttöliittymä
(23) | Kahva (eristetty kahvapinta)
(24) | Akun lukituksen avauspainikeA)
(25) | Kara
(26) | Kiinnityslaippa
(27) | SahanteräA)
(28) | Kiinnityslaippa
(29) | Kiinnitysruuvi ja aluslevy
(30) | Kuusiokoloavain
(31) | KiinnityskoukkuA)
(32) | Pöly-/purukoteloA)
(33) | ImuletkuA)
(34) | Ura Bosch- ja Mafell-ohjainkiskojärjestelmää varten
(35) | Ura Festool- ja Makita-ohjainkiskojärjestelmää varten
(36) | OhjainkiskoA)
(37) | RuuvipuristinpariA)
(38) | Suuntaisohjain
(39) | Jiirikulman asteikkomerkki
(40) | Jiirikulman asteikkomerkin säätöruuvi
(41) | Sahaussyvyysasteikon valkoinen asteikkomerkki ohjainkiskon kanssa tehtäviin sahaustöihin
(42) | Sahaussyvyysasteikon punainen asteikkomerkki ilman ohjainkiskoa tehtäviin sahaustöihin
(43) | Stop Control päälle/pois päältä -näyttö (käyttöliittymä)
(44) | Stop Control päälle/pois päältä -painike (käyttöliittymä)
(45) | Sähkötyökalun käyttötilan näyttö (käyttöliittymä)
(46) | Kierrosluvun valintapainike (käyttöliittymä)
(47) | Kierroslukuportaan/käyttötavan näyttö (käyttöliittymä)
(48) | Lämpötilan näyttö (käyttöliittymä)
(49) | Akun lataustilan näyttö (käyttöliittymä)
(50) | ECO-käyttötilan näyttö (käyttöliittymä)

A)

  Kuvassa näkyvä tai tekstissä mainittu lisätarvike ei ‌kuulu vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tarvikekuvastostamme.