# Ibrugtagning

##

- Kontrollér, at du kan trykke på tænd/sluk-knappen uden at slippe håndtaget.

For ibrugtagning af el-værktøjet skal du først aktivere kontaktspærren (2) og derefter trykke på tænd/sluk-kontakten (1) og holde den inde.

El‑værktøjet slukkes ved at slippe tænd/sluk-kontakten (1) igen.

Bemærk: Af sikkerhedsgrunde kan tænd/sluk-kontakten (1) ikke fastlåses, men skal trykkes ned og holdes nede, så længe saven er i drift.

##

Lampen (7) lyser, når tænd/sluk-kontakten (1) er trykket let eller helt ned, så arbejdsområdet kan oplyses under dårlige lysforhold.

##

En integreret udløbsbremse forkorter savklingens efterløb, efter at el-værktøjet er slukket.

##

Brugerinterfacet (22) bruges til forvalg af omdrejningstal, til aktivering af sikkerhedsfunktionen Stop Control samt til visning af el-værktøjets tilstand.

##

Når Stop Control-funktionen er aktiveret, stopper el-værktøjet automatisk, så snart snittet er færdigt (dvs. så snart savklingen forlader emnet), selv om tænd/sluk-knappen (1) stadig er trykket ind. Stop Control-funktionen er deaktiveret som standard. Hvis du vil aktivere funktione, skal du trykke på knappen (44) på brugerinterfacet (22).

Bemærk! Ved snit med lavt omdrejningstal eller lav fremføringshastighed samt lav materialetykkelse udløser muligvis ikke funktionen.

##

Ved et pludseligt tilbageslag af el-værktøjet, f.eks. blokering ved skæring, afbrydes motorens strømtilførsel elektronisk. I den forbindelse blinker arbejdslyset (7) hvidt, og visningen Status (45) blinker rødt.

Ved ny ibrugtagning skal du anbringe tænd/sluk-knappen (1) i frakoblet position og tænde el-værktøjet igen.

##

Hvis el-værktøjet benyttes i den energibesparende ECO-tilstand, kan akkuens driftstid øges med op til 10 %.

Hvis Eco-modus er aktiv, vises symbolet E på visningen Omdrejningstrin/Modus (47). Derudover lyser visningen ECO-modus (50).

##

Der er 3 omdrejningstalstrin og ECO-tilstand.

Følgende tabel viser omdrejningstalstrin og tilhørende omdrejningstal.

Omdrejningstalstrin | Omdrejningstal [o/min]
--- | ---
1 | 2500
2 | 3750
3 | 5000
ECO | 3000A)

A)

  ± 25 %

Med knappen til forvalg af omdrejningstal (46) kan du også forvælge det nødvendige omdrejningstal under drift.

##

Akku-ladetilstandsindikator (brugerinterface) (49) | Betydning/årsag | Løsning
--- | --- | ---
grøn | Akku opladet | –
gul | Akku næsten tom | Skift/oplad akku snart
rød | Akku tom | Skift/oplad akku

Visningen Temperatur (48) | Betydning/årsag | Løsning
--- | --- | ---
gul | Kritisk temperatur er nået (motor, elektronik, akku) | Lad el-værktøj køre i tomgang og køle af
rød | El-værktøj er overophedet og slår fra | Lad el-værktøj køle af

Visningen El-værktøjets status (45) | Betydning/årsag | Løsning
--- | --- | ---
Grøn | Status OK | –
Gul | Kritisk temperatur er nået, eller akku er næsten tom | Lad el-værktøj køre i tomgang og køle af, eller skift/oplad akku snart
Rød | El-værktøjet er overophedet, eller akkuen er tom | Lad el-værktøjet køle af, eller skift/oplad akkuen
Rødt blinkende | Rekylfrakoblingen er udløst | Sluk for el-værktøjet, og tænd det igen, tag akkuen ud, og sæt den i igen.