# Tehnilised andmed

Käsiketassaag |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Nimipinge | V | 18
Arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min-1 | 5000
Max lõikesügavus
kaldenurga 0° korral | mm | 57
kaldenurga 45° korral | mm | 42
Spindlilukustus |  | ●
Alusplaadi mõõtmed | mm | 164 × 305
Saelehe läbimõõt | mm | 165
Põhilehe max paksus | mm | 1,8
Põhilehe min. paksus | mm | 0,9
Kinnitamispuurava | mm | 20
KaalB) | kg | 4,7
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 18V 5.5Ah.

B)

  sõltuvalt kasutatud akust

C)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 ° C

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.