# Tipos de funcionamento

##

- Adaptar a profundidade de corte à espessura da peça. Menos do que uma completa altura de dente deve estar visível sob a peça a ser trabalhada.

Com a tecla para a pré-seleção da profundidade de corte (3) é possível ajustar a profundidade de corte.

Para uma profundidade de corte mais pequena, afastea serra da placa base (8), para uma profundidade de corte maior pressione a serra em direção à placa base (8). Ajuste a medida desejada na escala de profundidade de corte (21).

Nota: use a marcação de escala branca (41) na escala de profundidade de corte (21) para cortes com calha guia e marcação de escala vermelha (42) para cortes sem calha guia.

##

Colocar preferencialmente a ferramenta elétrica no lado frontal da tampa de proteção (17).

Solte a alavanca de aperto para pré-seleção de ângulos de meia-esquadria (10) e parafuso de orelhas (16). Desloque lateralmente o disco de serra. Ajuste a medida desejada na escala (9). Volte a apertar a alavanca de ajuste (10) e o parafuso de orelhas (16).

Para voltar a colocar a serra na posição de origem, solte a alavanca de aperto para pré-seleção de ângulos de meia-esquadria (10) e o parafuso de orelhas (16). Coloque a serra na posição 0° e aperte novamente a alavanca de aperto e o parafuso de orelhas sem exercer pressão na serra.

Nota: Nos cortes de meia-esquadria, a profundidade de corte é inferior ao valor indicado na escala de profundidade de corte (21).

##

A marcação de corte 0° (13) indica a posição do disco de serra no corte em ângulo reto. A marcação de corte 45° (12) indica a posição do disco de serra no corte em 45°.

Para um corte exato, deverá colocar o disco de serra sobre a peça, como indicado na figura. Executar, de preferência, um corte de ensaio.