# Datos técnicos

Sierra circular portátil |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Tensión nominal | V | 18
Revoluciones nominales en vacíoA) | min-1 | 5000
Máx. profundidad de corte
con ángulo de inglete 0° | mm | 57
con ángulo de inglete 45° | mm | 42
Bloqueo del husillo |  | ●
Dimensiones de placa base | mm | 164 x 305
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 165
Máx. grosor del disco base | mm | 1,8
Mín. grosor del disco base | mm | 0,9
Diámetro del orificio | mm | 20
PesoB) | kg | 4,7
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 18V 5.5Ah.

B)

  según el acumulador utilizado

C)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.