# Tehnični podatki

Ročna krožna žaga |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Nazivna napetost | V | 18
Nazivno število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 5000
Najv. globina reza
pri zajeralnem kotu 0° | mm | 57
pri zajeralnem kotu 45° | mm | 42
Blokada vretena |  | ●
Dimenzije osnovne plošče | mm | 164 x 305
Premer žaginega lista | mm | 165
Najv. debelina osnovne plošče | mm | 1,8
Najm. debelina osnovne plošče | mm | 0,9
Notranji premer žaginega lista | mm | 20
TežaB) | kg | 4,7
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 5.5Ah.

B)

  odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.